# Instalação e Operação do ACMS08T

AVISO

Reduza o movimento lateral do flange

- Antes de prender a ferramenta, confirme se pelo menos dois parafusos do flange permanecem no lugar 180° afastados um do outro com as porcas desapertadas o suficiente para realizar o trabalho no flange. Esses parafusos reduzem o movimento lateral do flange durante a separação dos flanges.

1. Equilibre o torquímetro em sua mão esquerda e destrave a empunhadura serrilhada girando o botão da trava no sentido anti-horário.

2. Defina o valor do torque girando a empunhadura serrilhada.

3. Instale o soquete adequado e prenda-o à ferramenta.

4. Puxe a empunhadura até sentir ou ouvir o estalo do torquímetro.

A definição da escala em ft-lb é realizada da mesma maneira.

## Exemplo: Defina o valor do Torque de 40 a 46 Nm

1. Gire a empunhadura até 0 no ajuste fino da escala até atingir 40 Nm na escala-base.

2. Para definir em 46, gire a empunhadura até atingir 6 no ajuste fino da escala.

3. Trave a empunhadura girando o botão da trava no sentido horário.

AVISO

Não puxe após ouvir o estalo do torquímetro

- Não puxe após ouvir o estalo do torquímetro. Tenha uma atenção especial ao definir torques baixos. Caso o torquímetro não esteja em uso há algum tempo: opere-o diversas vezes a um torque baixo para possibilitar o recobrimento com a lubrificação interna. Quando não estiver em uso, ajuste no torque mais baixo. Não gire a empunhadura abaixo do ajuste de torque mais baixo. Seu torquímetro é um instrumento de medição de precisão e deve ser tratado como tal. Limpe-o com um pano; não utilize qualquer tipo de produto de limpeza que possa afetar o lubrificante interno especial com qual o torquímetro foi embalado na fábrica.

AVISO

Não tente girar a empunhadura enquanto estiver travada

- Não tente girar a empunhadura enquanto estiver travada. Não gire a empunhadura com mais de uma volta abaixo da leitura mais baixa da escala ou acima da leitura mais alta da escala.

1. Determine a folga de acesso da junta flangeada – é necessária uma folga de acesso de 6 mm (0,24") no mínimo.

2. Insira a cunha na junta até o ressalto do degrau encostar na superfície externa da junta. Confirme se todo o degrau é utilizado e se a garra está centralizada. Inserir incorretamente a cunha pode resultar na quebra da ferramenta e anular a garantia. A empunhadura giratória do ACMS08T possibilita facilidade de acesso à junta e é possível girá-la, afastando-a de quaisquer obstruções que apareçam.

3. É altamente recomendável utilizar duas cunhas ACMS08T na junta flangeada afastadas 180° uma da outra. Gire cada haste de impulso no sentido horário utilizando o torquímetro. Faça isso em cada cunha alternadamente, garantindo que a junta abra uniformemente. O torquímetro deve ser definido para aumentos escalonados, garantindo que ambas as ferramentas estejam aplicando forças semelhantes, por exemplo, 20 ft-lb, 40 ft-lb e assim por diante, até atingir o máximo de 150 ft-lb.

4. Quando a junta abre conforme o afastamento desejado ou o afastamento máximo no degrau atual é atingido, o bloco de segurança deve ser inserido na junta e a pressão aliviada de volta sobre ele.

5. As cunhas podem ser reinseridas em seu próximo degrau e a junta flangeada pode ser aberta um pouco mais.

6. Após a junta ser separada e todo o trabalho finalizado, as cunhas devem ser removidas seguindo o inverso das etapas 3 a 5. Confirme se as cunhas são liberadas uniformemente até estarem completamente fechadas. Fique atento para não deixar as peças/componentes caírem ao removê-los da junta flangeada. Esta ação evita lesões tanto aos membros inferiores do operador como às pessoas que estão passando.

## Aplica-se a: