# Instalação e Operação do ACHS14T

AVISO

Reduza o movimento lateral do flange

- Antes de prender a ferramenta, confirme se pelo menos dois parafusos do flange permanecem no lugar 180° afastados um do outro com as porcas desapertadas o suficiente para realizar o trabalho no flange. Esses parafusos reduzem o movimento lateral do flange durante a separação dos flanges.

1. Determine a folga de acesso da junta flangeada – é necessária uma folga de acesso de 6 mm (0,24") no mínimo.

2. Antes de instalar a cunha, a mangueira deve ser conectada aos respectivos engates na bomba e no cilindro.

3. Insira a cunha na junta até o ressalto do degrau encostar na superfície externa da junta. Confirme se todo o degrau é utilizado e se a garra está centralizada. Inserir incorretamente a cunha pode resultar na quebra da ferramenta e anular a garantia.

4. É altamente recomendável utilizar duas cunhas ACHS14T na junta flangeada afastadas 180° uma da outra. Escorve cada bomba individualmente para confirmar se a junta flangeada abre uniformemente.

5. Quando a junta abre conforme o afastamento desejado ou o afastamento máximo no degrau atual é atingido, o bloco de segurança deve ser inserido na junta e a pressão aliviada de volta sobre ele.

6. As cunhas podem ser reinseridas em seu próximo degrau e a junta flangeada pode ser aberta um pouco mais.

7. Após a junta ser separada e todo o trabalho ser finalizado, as cunhas devem ser removidas seguindo o inverso das etapas 4 a 6. Libere as cunhas girando a válvula de alívio da bomba no sentido anti-horário. Confirme se as cunhas são liberadas uniformemente até estarem completamente fechadas. Fique atento para não deixar as peças/componentes caírem ao removê-los da junta flangeada. Esta ação evita lesões tanto aos membros inferiores do operador como às pessoas que estão passando.

## Aplica-se a: