# Configurazione della rete

Power Focus S supporta due modalità differenti di Connessione controller:

- Connessione in serie. Questa modalità si usa quando il sistema è connesso a un Power Focus 8 e dove Power Focus S è in modalità Membro di sincronizzazione.

- Porta Ethernet di fabbrica. Questa modalità si usa quando il sistema è connesso a ToolsControl.

## Cambio di modalità

1. Navigare alla scheda Impostazioni sulla schermata iniziale. Selezionare Rete, e passare alla finestra Connessione controller.

2. Selezionare l'icona delle ellissi (...). Compare la finestra Scegli un elemento.

3. Selezionare la modalità preferita nella finestra a comparsa Scegli un elemento. Confermare selezionando Applica.

   Se è selezionata la modalità Porta Ethernet di fabbrica, appare il campo Indirizzo IP del controller. Questo campo si usa per definire l'indirizzo IP di ToolsControl a cui si collega il sistema.

   Una volta aggiunto l'indirizzo IP nel campo Indirizzo IP del controller, compare il campo Porta Ethernet di fabbrica. Selezionare Modifica per cambiare le impostazioni Ethernet di Power Focus S.