# Power Focus S (3.11)

## Software

# 소개

이 섹션에서는, 제품에 대한 기본 정보와 주제에 사용된 형식 규칙도 찾을 수 있습니다.

# 일반 정보 보호 규정(GDPR)

이 제품은 시스템 사용자 이름, 역할 및 IP 주소 등의 개인 식별 정보를 처리 할 수있는 가능성을 제공합니다. 이 처리 능력의 목적은 추적 및 적절한 액세스 관리를 통해 품질관리를 강화하는 것입니다.

귀하가 개인 정보를 처리하기로 결정한 경우 유럽연합의 개인 정보관리 규정 (EU, GDPR) 및 기타 관련 법률, 지침 및 규정을 포함하여 관련 개인 정보 보호 규칙을 숙지하고 준수해야 합니다. Atlas Copco는 사용자의 제품 사용에 대하여 책임질 수 없습니다.

# 규칙

사용자 이해를 보조하기 위해 특정 형식 규칙이 이 문서 전체에 사용되었습니다. 아래는 사용된 형식 규칙 목록입니다.

사용자 가이드 규칙
요소 | 표기법 | 설명 | 출력
--- | --- | --- | ---
일반 강조 | 프로그램 작업 영역. | 특정 문자 요소를 돋보이게 하거나 강조합니다. | 볼드체 문자
그래픽 사용자 인터페이스 (GUI) 항목 | 기능 버튼을 선택합니다. | 항목에 대한 모든 참조는 GUI의 화면에서 찾을 수 있습니다. (예: 명령 버튼, 아이콘 이름 및 필드 이름) | 볼드체 문자
그래픽 사용자 인터페이스 (GUI) 경로 > | 일반적으로 GUI 상단에 있습니다. | GUI에서 위치를 기록하는 탐색 지원. | 예: 컨트롤러 > 프로그램 > 편집
사용자 입력 | 프로그램에 대한 설명을 입력하십시오. | 사용자는 모든 문자를 입력할 수 있습니다. | 볼드체 문자
파일 이름 | 내보낼 파일 이름을 입력합니다. | 내보낸 파일 또는 시스템에 가져온 파일. | 볼드 이텔릭체 문자
변수 및 매개변수 이름 | 내보낼 이름을 입력합니다. | 변수 및 매개변수 이름 (값이 아님). | 이텔릭체 문자
변수 및 매개변수 값 | 내보낼 값을 입력합니다. | 변수 및 매개변수 값. | 볼드체 대문자
시스템 출력 | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration | 시스템의 모든 문자 출력 | 모노스페이스 문자
외부 링크 |  | 문서 또는 주제 컨텐츠에 연결된 정보가 담긴 외부 사이트에 대한 링크입니다. 이러한 링크는 다음을 포함할 수 있습니다. 제품의 기술 데이터 축적 도면 부속품 제품별 정보 | 외부 사이트에 대한 선택 가능한 문자
내부 문서 링크 |  | 관련 정보 – 현재 주제와 직접 관련이 있으며 구성한 특정 구성에 대해 고려해야할 정보에 대한 링크 이 섹션에서 – 기능 또는 구성을 이해할 때 유용할 수 있는 이 섹션의 모든 주제에 대한 링크 사용할 수 있는 경우, 이러한 링크는 문자 아래에 제시됩니다. | 내부 사이트에 대한 선택 가능한 문자

# 법적 책임 및 경고

# 책임

작동 환경에서 많은 현상이 조임 과정에 영향을 미칠 수 있으므로 결과에 대해 반드시 확인을 해야 합니다. 적용 기준 및/또는 규정에 따라, 당사는 귀하가 조임 결과에 영향을 미칠 수 있는 사건 이후 설치된 토크 및 회전 방향을 점검할 것을 요구합니다. 그러한 사건에 대한 예는 나열된 사항을 포함하며 그것에만 국한되지 않습니다:

- 툴링 시스템의 초기 설치

- 부품 묶음, 볼트, 나사 묶음, 공구, 소프트웨어, 구성 또는 환경의 변경

- 공기 연결 또는 배선 변경

- 작업 라인 인체공학, 프로세스, 품질 절차 또는 관행에서의 변경

- 조작 기사 변경

- 조임 과정의 결과에 영향을 미치는 기타 변경 사항

필수 점검 사항:

- 영향을 받은 현상으로 인해 연결 부위 상태가 변경되지 않았는지 확인해야 합니다.

- 초기 설치, 유지 관리 또는 장비 수리 후에 해야 합니다.

- 교대 조당 최소한 한 번 또는 다른 적절한 주기로 점검해야 합니다.

# 안전 신호 용어

안전 신호 용어인 위험, 경고, 주의, 및 참고에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

위험 | 위험은 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어집니다.
경고 | 경고는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 가능성이 있습니다.
주의 | 안전 경보 기호와 함께 사용되는 주의는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 중경상으로 이어질 가능성이 있습니다.
참고 | 참고는 신체 상해와 관련이 없는 실제적인 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

# 사용자 안내서

본 사용자 안내서에는 Power Focus S을 설정하고 구성하는 방법이 설명되어 있습니다.

본 사용자 안내서는 Power Focus S을 작동하거나 정비하는 모든 사람을 대상으로 제작되었습니다.

# 개정 내역

릴리스 번호
개정일
개정 설명
검색

릴리스 번호 | 개정일 | 개정 설명
--- | --- | ---
item | item | none
3.11 | 02/2024 | 새 컨텐츠 네트워크 구성 하드웨어 ... 업데이트된 컨텐츠: 동기화 조임 구성하기 웹 GUI를 통해 컨트롤러 소프트웨어 업데이트하기 컨트롤러 탭 작업 설정 탭 작업 ...
3.10 | 08/2023 | Power Focus S에 대한 사용자 가이드의 최초 공식 배포판

# 설치 및 업그레이드

이 섹션에서는 제품의 초기 설치 또는 한 버전에서 다른 버전으로 업그레이드 할 때 도움이 되는 정보를 찾을 수 있습니다.

# 웹 GUI에 액세스하기

Power Focus S Web GUI에 액세스하려면 브라우저가 설치된 컴퓨터가 필요합니다.

1. 이더넷 케이블을 사용하여 Power Focus S의 서비스 포트에 연결합니다.

2. 컴퓨터에서 브라우저를 실행하고 169.254.130.2로 이동합니다.
   Power Focus S Web GUI가 열립니다.

# 구성

이 섹션에서는, 제품 설정을 생성, 수정 및 확인하는 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

# 컨트롤러 탭 작업

Power Focus S에 대한 시스템 관리 작업은 컨트롤러 메뉴에서 처리됩니다. 메뉴는 웹 인터페이스를 통해 액세스할 수 있습니다.

이 섹션에서

- 소프트웨어
- 하드웨어

# 소프트웨어

POWER FOCUS S의 소프트웨어 버전은 소프트웨어 탭에서 확인할 수 있습니다.

웹 인터페이스를 사용하거나 시스템을 Power Focus 8 또는 ToolsControl에 연결하여 출시된 새 소프트웨어 버전을 설치할 수 있습니다.

소프트웨어 업데이트는 시스템이 Power Focus 8 또는 ToolsControl에 연결될 때 자동으로 완료됩니다. 소프트웨어는 Power Focus 8 또는 ToolsControl에서 실행되는 버전과 동일한 소프트웨어 버전을 상속받게 됩니다.

소프트웨어 업데이트 옵션은 PC에서 웹 인터페이스에 액세스할 때에만 볼 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트를 수행하기 전에 소프트웨어 업데이트 파일의 압축을 해제해야 합니다.

이 섹션에서

- 웹 인터페이스를 통해 컨트롤러 소프트웨어 업데이트하기

# 웹 인터페이스를 통해 컨트롤러 소프트웨어 업데이트하기

1. 다이렉트 이더넷 케이블(RJ45)이 있는 PC를 서비스 이더넷 포트에 연결하여 웹 인터페이스에 액세스합니다.
   웹 브라우저에서 IP 주소 169.254.130.2를 통해 시스템에 액세스합니다.

2. 웹 인터페이스의 화면에서, 컨트롤러 탭으로 이동하여, 왼쪽 창에서 소프트웨어를 선택한 후 소프트웨어 업데이트 창으로 이동하여 검색을 선택합니다.

3. 압축 해제된 파일의 oci 폴더 내에서 사용 가능한 소프트웨어가 들어있는 파일을 찾아 선택한 후 설치를 완료하기 위한 지침을 따르십시오.

# 하드웨어

하드웨어 탭에는 모델 지정, 일련 번호 및 컨트롤러의 다양한 전자 보드에 대한 정보 등이 포함되어 있습니다.

# 설정 탭 작업

이 탭은 채널, 언어, 네트워크와 같은 컨트롤러의 특정 설정을 설정하는 용도로 사용됩니다.

이 섹션에서

- 동기화 조임 구성하기
- 기본 설정 구성
- 네트워크 구성

# 동기화 조임 구성하기

Power Focus S은 두 개의 동기화된 조임 모드로 구성될 수 있습니다:

- 동기화 멤버. 이 모드는 시스템이 데이지 체인 연결을 통해 Power Focus 8에 연결될 때 사용됩니다. Power Focus S를 동기화 멤버 모드로 설정해야 하며, Power Focus 8는 동기화 참조 모드로 설정해야 합니다.

- 동기화 안함. 이 모드는 시스템이 공장 이더넷 포트를 통해 ToolsControl에 연결될 때 사용됩니다.

## 모드 변경

1. 홈 화면의 설정 탭으로 이동합니다. 동기화 조임을 선택합니다.

2. 오른쪽에서 줄임표 아이콘(...)을 선택합니다. 항목 선택 팝업 창이 열립니다.

3. 항목 선택 팝업 창에서 선호하는 모드를 선택합니다. 적용을 선택하여 확인합니다.

동기화 멤버 모드에서, 채널 번호 필드가 표시됩니다. 이 번호는 Power Focus 8에 연결될 때 시스템의 채널 번호를 설정합니다.

모드 변경 사항이 적용되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

# 기본 설정 구성

기본 설정에는 일반 설정 및 언어가 포함되어 있습니다.

## 언어 변경하기

1. 홈 화면의 설정 탭으로 이동합니다. 기본 설정을 선택하고 언어 창으로 이동합니다.

2. 현재 언어 이름 옆의 생략 부호(…) 아이콘을 선택합니다. 항목 선택 팝업 창이 열립니다.

3. 항목 선택 팝업 창에서, 언어를 선택합니다.

Power Focus 8에서 언어를 변경하면 Power Focus S 웹 인터페이스의 언어도 동일하게 변경됩니다.

# 네트워크 구성

Power Focus S는 두 개의 다른 컨트롤러 업링크 모드를 지원합니다.

- 데이지 체인. 이 모드는 시스템이 Power Focus 8에 연결되어 있고 Power Focus S이 동기화 멤버 모드로 설정된 경우에 사용됩니다.

- 공장 이더넷 포트. 이 모드는 시스템이 ToolsControl에 연결될 때 사용됩니다.

## 모드 변경

1. 홈 화면의 설정 탭으로 이동합니다. 네트워크를 선택하고 컨트롤러 업링크 창으로 이동합니다.

2. 줄임표 아이콘(...)을 선택합니다. 항목 선택 팝업 창이 열립니다.

3. 항목 선택 팝업 창에서 선호하는 모드를 선택합니다. 적용을 선택하여 확인합니다.

   공장 이더넷 포트 모드가 설정된 경우 컨트롤러 IP 주소 필드가 나타납니다. 이 필드는 시스템이 연결된 ToolsControl의 IP 주소를 설정하는 작업에 사용됩니다.

   IP 주소가 컨트롤러 IP 주소 필드에 추가되면, 공장 이더넷 포트 필드가 표시됩니다. 편집을 선택하여 Power Focus S의 이더넷 설정을 변경할 수 있습니다.