# 网络配置

Power Focus S 支持两种不同的控制器上行链路模式：

- 菊链。当系统连接至 Power Focus 8 且 Power Focus S 被设为 Sync member 模式时，将使用该模式。

- 工厂以太网端口。当系统连接到 ToolsControl 时，使用此模式。

## 更改模式

1. 前往主屏幕上的设置选项卡。选择网络，然后前往控制器上行链路窗口。

2. 选择省略号图标 (...)。选择一个项目弹出式窗口打开。

3. 在弹出的选择一个项目窗口中选择首选模式。选择应用进行确认。

   如果选择工厂以太网端口模式，则将出现控制器 IP 地址字段。此字段用于设置系统将连接的 ToolsControl 的 IP 地址。

   将 IP 地址添加到控制器 IP 地址字段时，将显示工厂以太网端口。选择编辑可更改 Power Focus S 的以太网设置。