# Power Focus S (3.11)

## Software

# Einleitung

In diesem Abschnitt finden Sie grundlegende Informationen zum Produkt sowie die in den Themen angewandten Formatierungskonventionen.

# Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Dieses Produkt bietet die Möglichkeit, personenbezogene Informationen wie den Systembenutzernamen, die Rolle und die IP-Adresse zu verarbeiten. Der Zweck dieser Verarbeitungsfähigkeit könnte darin bestehen, die Qualitätskontrolle durch Rückverfolgbarkeit und geeignetes Zugriffsmanagement zu verbessern.

Wenn Sie sich dazu entschließen, personenbezogene Daten zu verarbeiten, müssen Sie die einschlägigen Datenschutzbestimmungen kennen und einhalten, einschließlich der DSGVO sowie anderer in der EU anwendbarer Gesetze, Richtlinien und Vorschriften. Atlas Copo kann in keiner Weise für die Verwendung des Produkts durch Sie haftbar gemacht werden.

# Konventionen

Zur Verbesserung des Benutzerverständnisses werden in diesem Dokument bestimmte Formatierungen verwendet. Die verwendeten Formatierungen sind nachfolgend aufgeführt.

Konventionen im Benutzerhandbuch
Element | Schreibweise | Beschreibung | Ausgabe
--- | --- | --- | ---
Allgemeine Hervorhebung | Im Arbeitsbereich Programm. | Zur Hervorhebung oder Markierung von bestimmten Textelementen | Text in Fettschrift
Elemente der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) | Wählen Sie die Schaltfläche Funktion aus. | Alle Verweise zu Elementen auf dem GUI-Bildschirm (z.B. Befehlsschaltflächen, Symbolnamen und Feldnamen). | Text in Fettschrift
Grafische Benutzeroberfläche (GUI) Pfad > | Im Allgemeinen oben auf der GUI. | Navigationshilfe, mit der Sie den Überblick über Ihre Position innerhalb der GUI behalten können. | Zum Beispiel: Steuerung > Programm > Bearbeiten
Benutzereingabe | Geben Sie eine Beschreibung für das Programm ein. | Beliebige Texteingabe durch den Benutzer. | Text in Fettschrift
Dateinamen | Geben Sie einen Dateinamen für den Export ein. | Dateien, die entweder aus dem System exportiert oder in das System importiert werden. | Text in Fettschrift Kursiv
Namen von Variablen und Parametern | Geben Sie einen Namen für den Export ein. | Namen von Variablen und Parametern (keine Werte). | Text in Kursivschrift
Werte von Variablen und Parametern | Geben Sie einen WERT für den Export ein. | Werte von Variablen und Parametern. | Text in GROSSBUCHSTABEN
Systemausgabe | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration | Jede Textausgabe durch das System. | Text in Monospace
Externe Links |  | Links zu externen Seiten, die mit dem Dokument oder dem Themeninhalt verbundene Informationen enthalten. Dies können sein: Technische Produktdaten Maßzeichnungen Zubehör Produktspezifische Informationen | Auswählbarer Text in externen Seiten
Interne Dokumentenverknüpfungen |  | Relevante Informationen - Links zu Informationen, die in direktem Zusammenhang mit dem aktuellen Thema stehen und die bei bestimmten Konfigurationen berücksichtigt werden müssen. In diesem Abschnitt - Links zu allen Themen in diesem Abschnitt, die zum Verständnis einer Funktion oder Konfiguration hilfreich sein können. Diese Links werden, wenn sie verfügbar sind, unter dem Text angezeigt. | Auswählbarer Text in internen Inhalten

# Verpflichtungen und Warnungen

# Haftung

Viele Ereignisse in der Arbeitsumgebung können sich auf die Verschraubung auswirken und bedürfen einer Validierung der Ergebnisse. In Übereinstimmung mit den geltenden Standards und/oder Vorschriften sind das installierte Drehmoment und die Drehrichtung nach einem Ereignis zu überprüfen, das sich auf die Verschraubung auswirken kann. Zu solchen Ereignissen zählen unter anderem:

- Erstinstallation des Werkzeugsystems

- Änderung von Chargen, Bolzen, Schrauben, Werkzeugen, Software, Konfiguration oder Umgebung

- Änderung von Druckluft- oder Elektroanschlüssen

- Änderung von Linienergonomie, Prozessen, Qualitätsverfahren und -praktiken

- Bedienerwechsel

- Andere Änderungen, die sich auf das Ergebnis der Verschraubung auswirken

Die Prüfung muss:

- Sicherstellen, dass die gemeinsamen Bedingungen sich nicht aufgrund von Ereignissen geändert haben.

- Nach der Erstinstallation, Wartung oder Reparatur der Anlage erfolgen.

- Mindestens einmal pro Schicht oder in einem anderen geeigneten Intervall erfolgen.

# Sicherheitsbezogene Signalwörter

Die sicherheitsbezogenen Signalworte Gefahr, Warnung, Vorsicht und Hinweis haben folgende Bedeutung:

GEFAHR | GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen mit möglicher Todesfolge führen wird.
WARNUNG | WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen mit möglicher Todesfolge führen könnte.
ACHTUNG | VORSICHT weist bei Verwendung mit dem Sicherheitswarnsymbol auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen könnte.
HINWEIS | Ein HINWEIS wird für Situationen verwendet, die sich nicht auf eine mögliche Verletzungsgefahr beziehen.

# Über das Benutzerhandbuch

In diesem Benutzerhandbuch wird die Einrichtung und Konfiguration der Power Focus S beschrieben.

Es richtet sich an alle, die die Power Focus S bedienen oder warten.

# Revisionsverlauf

Versionsnummer
Revisionsdatum
Revisionsbeschreibung
Suche

Versionsnummer | Revisionsdatum | Revisionsbeschreibung
--- | --- | ---
item | item | none
3,11 | 02/2024 | NEUER Inhalt Konfiguration des Netzwerks Hardware ... AKTUALISIERTER Inhalt Konfiguration der synchronisierten Verschraubung Update der Steuerungssoftware über die Web-GUI Arbeiten mit der Registerkarte Steuerung Arbeiten mit der Registerkarte Einstellungen ...
3,10 | 08/2023 | Erste offizielle Veröffentlichung der Bedienungsanleitung für die Power Focus S.

# Installation und Upgrade

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Unterstützung der Erstinstallation des Produkts sowie zu Versionsaktualisierungen.

# Zugriff auf die Web GUI

Um auf die Power Focus S Web GUI zuzugreifen, wird ein Computer mit installiertem Browser benötigt.

1. Verbinden Sie den Computer mit einem Ethernet-Kabel mit dem Service-Anschluss der Power Focus S.

2. Öffnen Sie einen Browser auf dem Computer und rufen Sie 169.254.130.2 auf.
   Es wird die Power Focus S Web GUI geöffnet.

# Konfiguration

In diesem Abschnitt finden Sie ausführliche Informationen zum Erstellen, Ändern und Überprüfen von Produkteinstellungen.

# Arbeiten mit der Registerkarte Steuerung

Die Systemverwaltungsaufgaben für die Power Focus S werden über das Menü Steuerung ausgeführt. Auf das Menü wird über die Weboberfläche zugegriffen.

In diesem Abschnitt

- Software
- Hardware

# Software

Die auf der POWER FOCUS S verfügbare Softwareversion finden Sie auf der Registerkarte Software.

Eine neue Software kann entweder mithilfe der Weboberfläche oder durch Verbinden des Systems mit der Power Focus 8 oder ToolsControl installiert werden.

Das Software-Update wird automatisch ausgeführt, wenn das System mit der Power Focus 8 oder ToolsControl verbunden wird. Die Software erbt dieselbe Softwareversion, die auf der Power Focus 8 oder ToolsControl ausgeführt wird.

Die Option Software-Update wird nur eingeblendet, wenn Sie von einem PC aus auf die Weboberfläche zugreifen. Die Datei für das Software-Update muss zunächst entpackt werden, bevor die Aktualisierung ausgeführt wird.

In diesem Abschnitt

- Steuerungssoftware-Update über Weboberfläche

# Steuerungssoftware-Update über Weboberfläche

1. Verbinden Sie den PC mit einem direkten Ethernet-Kabel (RJ45) mit dem Service-Ethernet-Port, um auf die Weboberfläche zuzugreifen.
   Greifen Sie über die IP-Adresse 169.254.130.2 aus einem Webbrowser auf das System zu.

2. Rufen Sie auf dem Startbildschirm der Weboberfläche die Registerkarte Steuerung auf, wählen Sie auf der linken Seite Software aus, wechseln Sie zum Fenster Software-Update und wählen Sie anschließend Durchsuchen aus.

3. Suchen Sie nach der Datei mit der Software im Ordner oci der entpackten Datei, wählen Sie sie aus und befolgen Sie die Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

# Hardware

Die Registerkarte Hardware enthält Informationen zur Steuerung, wie beispielsweise Modellbezeichnung und Seriennummer, sowie Informationen über verschiedene in die Steuerung integrierte elektronische Baugruppen.

# Arbeiten mit der Registerkarte Einstellungen

Diese Registerkarte wird zur Einrichtung steuerungsspezifischer Einstellungen, wie zum Beispiel Kanal, Sprache und Netzwerk, verwendet.

In diesem Abschnitt

- Konfiguration der synchronisierten Verschraubung
- Konfiguration der Voreinstellungen
- Konfiguration des Netzwerks

# Konfiguration der synchronisierten Verschraubung

Die Power Focus S kann mit zwei verschiedenen Synchronisierten Verschraubungsmodi konfiguriert werden:

- Sync-Mitglied. Dieser Modus wird verwendet, wenn das System über eine Reihenschaltung mit einer Power Focus 8 verbunden ist. Die Power Focus S sollte in den Modus Sync-Mitglied und die Power Focus 8 in den Modus Sync-Referenz versetzt werden.

- Keine Sync. Dieser Modus wird verwendet, wenn das System über einen Werkseitigen Ethernet-Anschluss mit ToolsControl verbunden ist.

## Wechsel des Modus

1. Rufen Sie auf dem Startbildschirm die Registerkarte Einstellungen auf. Wählen Sie Synchronisierte Verschraubung aus.

2. Wählen Sie das Ellipsen-Symbol (...) auf der rechten Seite aus. Es erscheint das Popup-Fenster Element auswählen.

3. Wählen Sie im Popup-Fenster Element auswählen den gewünschten Modus aus. Bestätigen Sie, indem Sie Übernehmen auswählen.

Im Modus Sync-Mitglied erscheint das Feld Kanalnummer. Diese Nummer legt die Kanalnummer des Systems fest, wenn eine Verbindung mit einer Power Focus 8 besteht.

Das System startet automatisch neu, wenn die Modusänderung übernommen wird.

# Konfiguration der Voreinstellungen

Die Präferenzen enthalten allgemeine Einstellungen und Sprache.

## Ändern der Sprache

1. Rufen Sie auf dem Startbildschirm die Registerkarte Einstellungen auf. Wählen Sie Präferenzen aus und wechseln Sie zum Fenster Sprache.

2. Wählen Sie das Ellipsen-Symbol (...) neben dem Namen der aktuellen Sprache aus. Es erscheint das Popup-Fenster Element auswählen.

3. Wählen Sie im Popup-Fenster Element auswählen eine Sprache aus.

Durch die Änderung der Sprache an der Power Focus 8 wird auch gleichzeitig die Sprache der Weboberfläche der Power Focus S geändert.

# Konfiguration des Netzwerks

Die Power Focus S unterstützt zwei verschiedene Steuerungs-Uplink-Modi:

- Reihenschaltung. Dieser Modus wird verwendet, wenn das System mit einer Power Focus 8 verbunden und die Power Focus S auf den Modus Sync-Mitglied eingestellt ist.

- Werksseitiger Ethernet-Anschluss. Dieser Modus wird verwendet, wenn das System mit ToolsControl verbunden ist.

## Wechsel des Modus

1. Rufen Sie auf dem Startbildschirm die Registerkarte Einstellungen auf. Wählen Sie Netzwerk aus und wechseln Sie zum Fenster Steuerungs-Uplink.

2. Wählen Sie das Ellipsen-Symbol (...) aus. Es erscheint das Popup-Fenster Element auswählen.

3. Wählen Sie im Popup-Fenster Element auswählen den gewünschten Modus aus. Bestätigen Sie, indem Sie Übernehmen auswählen.

   Wenn der Modus Werksseitiger Ethernet-Anschluss ausgewählt wird, erscheint das Feld IP-Adresse der Steuerung. Dieses Feld wird verwendet, um die IP-Adresse der ToolsControl festzulegen, mit der das System verbunden wird.

   Wenn die IP-Adresse dem Feld IP-Adresse der Steuerung hinzugefügt wurde, erscheint das Feld Werksseitiger Ethernet-Anschluss. Wählen Sie Bearbeiten aus, um die Ethernet-Einstellungen der Power Focus S zu verändern.