# Konfigurácia siete

Power Focus S podporuje dva rôzne režimy Uplink ovládača:

- Uzavretý cyklus. Tento režim sa používa, keď je systém pripojený k Power Focus 8 a keď je Power Focus S nastavený na režim Člen synchronizácie.

- Továrenský ethernetový port. Tento režim sa používa, keď je systém pripojený k ToolsControl.

## Zmena režimu

1. Prejdite na kartu Nastavenia na domovskej obrazovke. Zvoľte Sieť a prejdite na okno Uplink ovládača.

2. Zvoľte ikonu tri bodky (...). Otvorí sa kontextové okno Vybrať položku.

3. Zvoľte preferovaný režim v kontextovom okne Vybrať položku. Potvrďte výberom tlačidla Použiť.

   Ak je zvolený režim Továrenský ethernetový port, objaví sa okno IP adresa ovládača. Toto pole sa používa na nastavenie IP adresy ToolsControl, ku ktorému sa pripojí systém.

   Po pridaní IP adresy do poľa IP adresa ovládača sa objaví pole Továrenský ethernetový port. Zvoľte možnosť Upraviť, ak chcete zmeniť nastavenia siete Ethernet systému Power Focus S.