# Konfiguration av nätverket

Power Focus S stöder två olika lägen för Styrenhetens upplänk:

- Kedjekoppling. Detta läge används när systemet är anslutet till en Power Focus 8 och Power Focus S är inställd på läget Synkdel.

- Factory Ethernet-port. Det här läget används när systemet är anslutet till ToolsControl.

## Ändra läge

1. Gå till Inställningar på startskärmbilden. Välj Nätverk, och gå till fönstret Styrenhetens upplänk.

2. Välj ellipsikonen (...). Fönstret Välj ett objekt öppnas.

3. Välj önskat läge i popup-fönstret Välj ett objekt. Bekräfta genom att välja Verkställ.

   Om läget Factory Ethernet-port är valt visas fältet Styrenhetens IP-adress. Det här fältet används för att ställa in IP-adressen för ToolsControl där systemet ska anslutas.

   När IP-adressen har lagts till i fältet Styrenhetens IP-adress visas fältet Factory Ethernet-port. Välj Redigera för att ändra Ethernet-inställningarna för Power Focus S.