# ネットワークの構成

Power Focus S は、次の 2 種類のコントローラー アップリンクモードをサポートしています。

- デイジーチェーン。このモードは、システムが Power Focus 8 に接続されていて、Power Focus S が Sync Member モードに設定されている場合に使用されます 。

- 工場イーサネット ポート。このモードは、システムが ToolsControl に接続されている場合に使用されます。

## モードの変更

1. ホーム画面の [設定] タブに移動します。[ネットワーク] を選択し、[コントローラーのアップリンク] ウィンドウに移動します。

2. 省略記号アイコン (...) を選択します。「項目の選択」ポップアップウィンドウが開きます。

3. 「項目の選択」ポップアップウィンドウで目的のモードを選択します。[適用] を選択して確定します。

   [工場イーサネットポート] モードを選択すると、コントローラーの IP アドレスフィールドが表示されます。このフィールドは、システムの接続先となる ToolsControl の IP アドレスを設定するために使用されます。

   コントローラーの IP アドレスフィールドに IP アドレスが追加されると、工場イーサネット ポート フィールドが表示されます。Power Focus S のイーサネット設定を変更するには、[編集] を選択します。