# Configuration du Réseau

Power Focus S prend en charge deux modes différents de Liaison montante du coffret :

- En série. Ce mode est utilisé lorsque le système est connecté à un Power Focus 8 et que le Power Focus S est réglé sur le mode Membre de synchronisation.

- Port Ethernet usine. Ce mode est utilisé lorsque le système est connecté à ToolsControl.

## Changer le mode

1. Aller dans l'onglet Réglages de l'écran d'accueil. Sélectionner Réseau, puis aller à la fenêtre Liaison montante du coffret.

2. Sélectionner l'icône ellipse (...). La fenêtre contextuelle Choisir un élément s'ouvre.

3. Sélectionner le mode préféré dans la fenêtre contextuelle Choisir un élément. Confirmer en sélectionnant Appliquer.

   Si le mode Port Ethernet usine est sélectionné, le champ Adresse IP du coffret s'affiche. Ce champ permet de définir l'adresse IP du ToolsControl auquel le système sera connecté.

   Lorsque l'adresse IP a été ajoutée au champ Adresse IP du coffret, le champ Port Ethernet usine s'affiche. Sélectionner Modifier pour modifier les paramètres Ethernet du Power Focus S.