# Power Focus S (3.11)

## Software

# Introdução

Nesta seção, é possível achar informações básicas sobre o produto e também convenções de formatação usadas nos tópicos.

# Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)

Este produto permite processar informações pessoais identificáveis, tais como o nome de usuário do sistema, a função e o endereço de IP. A finalidade deste recurso de processamento é melhorar o controle de qualidade através da rastreabilidade e do gerenciamento adequado de acessos.

Caso você decida processar dados pessoais, é necessário estar ciente e cumprir as regras relevantes de proteção de dados, incluindo o RGPD da UE, bem como quaisquer outras leis, diretivas e regulamentos aplicáveis. A Atlas Copco não pode de forma alguma, ser responsabilizada por qualquer utilização do produto feita por você.

# Convenções

Para melhorar o entendimento do usuário, certas convenções de formatação são usadas neste documento. As convenções de formatação usadas estão listadas na tabela abaixo.

Convenções do Guia do Usuário
Elemento | Notação | Descrição | Saída
--- | --- | --- | ---
Ênfase geral | No espaço de trabalho Programa | Para destacar ou realçar certos elementos de texto. | Texto em Negrito
Itens da Interface Gráfica do Usuário (GUI) | Selecione o botão Função . | Qualquer referência aos itens encontrados na tela da interface GUI (por exemplo, botões de comando, nomes de ícones e nomes de campos). | Texto em Negrito
Caminho da Interface Gráfica do Usuário (GUI) > | Em geral, na parte superior da GUI. | Recurso de navegação que mantém registro da localização na GUI. | Por exemplo: Controlador > Programa > Editar
Entrada do usuário | Insira uma Descrição do programa. | Qualquer texto digitado pelo usuário. | Texto em Negrito
Nomes de arquivo | Insira um Nome de Arquivo para a exportação. | Arquivos exportados ou importados para o sistema. | Texto em Negrito e Itálico
Nomes de variáveis e de parâmetros | Insira um Nome para a exportação. | Nomes de variáveis e de parâmetros (sem os valores). | Texto em Itálico
Valores de variáveis e de parâmetros | Insira um VALOR para a exportação. | Valores de variáveis e de parâmetros. | Texto em MAIÚSCULAS EM NEGRITO
Saída do sistema | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration | Qualquer saída de texto do sistema. | Texto em Espaçamento uniforme
Links externos |  | Links para sites externos que contêm informações relacionadas ao conteúdo ou assunto, que podem incluir: Dados Técnicos do Produto Desenhos Dimensionais Acessórios Instruções Específicas do Produto | Texto selecionável para sites externos
Links de documentações internas |  | Informações Relevantes – Fornece links para informações diretamente relacionadas ao tópico atual e que precisam ser consideradas para determinadas configurações realizadas. Nesta Seção – Fornece links para todos os tópicos nesta seção que podem ser úteis na compreensão de um recurso ou uma configuração. Se disponíveis, esses links serão apresentados embaixo do texto. | Texto selecionável para conteúdo interno

# Responsabilidades e Advertências

# Responsabilidade

Muitas situações no ambiente operacional poderão afetar o processo de aperto e podem exigir uma validação de resultados. Em conformidade com as normas e/ou regulamentos aplicáveis, solicitamos que se inspecione o torque instalado e a direção rotacional depois de qualquer situação que possa influenciar o resultado do aperto. Exemplos de tais situações incluem, porém não se limitam a:

- instalação inicial do sistema de ferramentas

- alteração do lote de peças, parafuso, lote de parafusos, ferramenta, software, configuração ou ambiente

- Alteração nas conexões de ar ou elétricas

- alteração na ergonomia da linha, processo, procedimentos ou práticas de qualidade

- alteração do operador

- qualquer outra alteração que influencie o resultado do processo de aperto

A inspeção deve:

- Garantir que as condições da junta não tenham sido alteradas por situações de influência.

- Ser realizada após a instalação inicial, manutenção ou reparo do equipamento.

- Ocorrer no mínimo uma vez por turno ou em outra frequência adequada.

# Palavras dos Avisos de Segurança

As palavras Perigo, Alerta, Cuidado e Atenção nos avisos de segurança têm os seguintes significados:

PERIGO | PERIGO indica uma situação de risco que, se não for evitada, resultará em morte ou lesão grave.
ALERTA | ALERTA indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesão grave.
CUIDADO | CUIDADO, usado como um símbolo para alerta de segurança, indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode vir a resultar em lesão leve ou moderada.
ATENÇÃO | ATENÇÃO é usado para tratar as práticas que não estão relacionadas a lesões pessoais.

# Sobre o Guia do Usuário

O Guia do Usuário descreve como instalar e configurar o Power Focus S.

Destina-se a todos que operam e dão manutenção no Power Focus S.

# Histórico das revisões

Número da Versão
Data da Revisão
Descrição da Revisão
Procurar

Número da Versão | Data da Revisão | Descrição da Revisão
--- | --- | ---
item | item | none
3.11 | 02/2024 | NOVO Conteúdo Configuração da Rede Hardware ... ATUALIZAÇÃO do Conteúdo Configuração do Aperto Sincronizado Atualizando o Software do Controlador por meio da GUI da Web Trabalhando com a Aba Controlador Trabalhando com a Aba Definições ...
3.10 | 08/2023 | Primeira versão oficial do guia do usuário do Power Focus S.

# Instalação e atualização

Nesta seção, é possível encontrar informações para ajudar com a instalação inicial do produto ou atualizar de uma versão para outra.

# Acessando o GUI da Web

Para acessar o GUI da Web (Web GUI) do Power Focus S é necessário um computador com um navegador instalado.

1. Utilizando um cabo de rede, conecte o computador a uma porta de serviço do Power Focus S.

2. No computador, abra um navegador e acesse 169.254.130.2.
   O GUI da Web ( Web GUI) do Power Focus S se abre.

# Configuração

Nesta seção, é possível encontrar detalhes sobre como criar, modificar e verificar as configurações do produto.

# Trabalhando com a Aba Controlador

As tarefas de administração do sistema do controlador Power Focus S são manipuladas no menu Controlador. O menu é acessado pela interface da Web.

Nesta seção

- Software
- Hardware

# Software

A versão do software disponível no POWER FOCUS S é encontrada na aba Software.

Uma nova distribuição de software pode ser instalada utilizando a interface da Web ou conectando o sistema ao Power Focus 8 ou ao ToolsControl.

A atualização do software é feita automaticamente quando o sistema é conectado ao Power Focus 8 ou ao ToolsControl. O software herda a mesma versão de software em execução no Power Focus 8 ou no ToolsControl.

A opção Atualização do software somente fica visível ao se acessar a interface da Web em um PC. O arquivo de atualização do software deve ser descompactado antes de ser realizada a atualização do software.

Nesta seção

- Atualizando o Software do Controlador por meio da Interface da Web

# Atualizando o Software do Controlador por meio da Interface da Web

1. Acesse a interface da Web conectando um PC com um cabo de rede (RJ45) diretamente a uma porta Ethernet de serviço.
   Acesse o sistema com o endereço IP 169.254.130.2 a partir de um navegador da Web.

2. Na tela inicial da interface Web, acesse a aba Controlador, selecione Software no painel esquerdo depois acesse a janela Atualização do Software e selecione Navegar.

3. Navegue e selecione o arquivo com o software disponível na pasta oci do arquivo descompactado e siga as instruções para finalizar a instalação.

# Hardware

A aba Hardware contém informações sobre o controlador, como designação do modelo e número de série, e informações sobre as diversas placas eletrônicas no controlador.

# Trabalhando com a Aba Definições

Esta aba é utilizada para configurar as definições específicas do controlador, como canal, idioma e rede.

Nesta seção

- Configuração do Aperto Sincronizado
- Configuração de Preferências
- Configuração da Rede

# Configuração do Aperto Sincronizado

O Power Focus S pode ser configurado de dois modos diferentes de Aperto Sincronizado:

- Sync member. Este modo é utilizado quando o sistema está conectado a um Power Focus 8 por meio de uma conexão “daisy chain”. O Power Focus S deve ser definido no modo Sync member, e o Power Focus 8 deve ser definido no modo Sync reference.

- Não sincronizado. Este modo é utilizado quando o sistema está conectado a um ToolsControl por meio da Porta Ethernet de Fábrica.

## Alterando o Modo

1. Acesse a aba Definições na tela inicial. Selecione Aperto Sincronizado.

2. Selecione o ícone (...) à direita. A janela pop-up Escolher um item abre.

3. Selecione o modo sua preferência na janela pop-up Escolher um item. Confirme selecionando Aplicar.

No modo Sync member, aparece o campo Número do canal. Esse número define o número do canal do sistema quando conectado a um Power Focus 8.

O sistema reinicializa automaticamente após a alteração do modo ser aplicada.

# Configuração de Preferências

Preferências contém definições gerais e o idioma.

## Alterando o idioma

1. Acesse a aba Definições na tela inicial. Selecione Preferências, e acesse a janela Idioma.

2. Selecione o ícone (...) próximo ao nome do idioma atual. A janela pop-up Escolher um item abre.

3. Selecione um idioma na janela pop-up Escolher um item.

Alterar o idioma no Power Focus 8 altera também o idioma na interface da Web Power Focus S.

# Configuração da Rede

O Power Focus S suporta dois tipos diferentes de modo Uplink do Controlador:

- Daisy-chain. Este modo é utilizado quando o sistema está conectado a um Power Focus 8 e quando o Power Focus S está definido no modo Sync member.

- Porta Ethernet de fábrica. Este modo é utilizado quando o sistema está conectado ao ToolsControl.

## Alterando o Modo

1. Acesse a aba Definições na tela inicial. Selecione Rede, e acesse a janela Uplink do Controlador.

2. Selecione o ícone de elipse (...). A janela pop-up Escolher um item abre.

3. Selecione o modo sua preferência na janela pop-up Escolher um item. Confirme selecionando Aplicar.

   Caso o modo Porta Ethernet de Fábrica esteja selecionado, aparece o campo Endereço de IP do Controlador. Este campo é utilizado para definir o endereço IP do ToolsControl ao qual o sistema será conectado.

   Após o endereço IP ser adicionado ao campo Endereço de IP do Controlador, aparece o campo Porta Ethernet de Fábrica. Selecione Editar para alterar as definições do Power Focus S.