# Configuração da Rede

O Power Focus S suporta dois tipos diferentes de modo Uplink do Controlador:

- Daisy-chain. Este modo é utilizado quando o sistema está conectado a um Power Focus 8 e quando o Power Focus S está definido no modo Sync member.

- Porta Ethernet de fábrica. Este modo é utilizado quando o sistema está conectado ao ToolsControl.

## Alterando o Modo

1. Acesse a aba Definições na tela inicial. Selecione Rede, e acesse a janela Uplink do Controlador.

2. Selecione o ícone de elipse (...). A janela pop-up Escolher um item abre.

3. Selecione o modo sua preferência na janela pop-up Escolher um item. Confirme selecionando Aplicar.

   Caso o modo Porta Ethernet de Fábrica esteja selecionado, aparece o campo Endereço de IP do Controlador. Este campo é utilizado para definir o endereço IP do ToolsControl ao qual o sistema será conectado.

   Após o endereço IP ser adicionado ao campo Endereço de IP do Controlador, aparece o campo Porta Ethernet de Fábrica. Selecione Editar para alterar as definições do Power Focus S.