# Power Focus S (3.11)

## Software

# はじめに

このセクションでは、製品に関する基本的な情報と、トピックで使用されている書式設定規則について説明します。

# 一般データ保護規則（GDPR）

この製品は、システムユーザー名、役割、IP アドレスなど、個人を特定できる情報を処理する機能を提供します。この処理機能の目的は、追跡可能性と正しいアクセス管理を通して品質管理を強化する可能性にあります。

ユーザーが個人データを処理する場合は、EU内での GDPR、その他の適用可能な法律、指令と規制などの遵守を含み、関連個人データ保護法を認識し、準拠する必要があります。Atlas Copco では、ユーザーによる製品の使用に一切の責任を負いません。

# 規約

ユーザーの皆様にさらにご理解いただけるように、本文書全体で特定のフォーマッティング規約を使用しています。使用される書式規則を以下に示します。

ユーザー ガイドの表記規則
要素 | 表記 | 説明 | 出力
--- | --- | --- | ---
一般的な強調 | プログラム ワークスペース内。 | 特定のテキスト要素を目立たせる、またはハイライト表示します。 | 太字のテキスト
グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) 項目 | 機能ボタンを選択します。 | GUI の画面上にある項目に関する記載 (コマンド ボタン、アイコン名、フィールド名など)。 | 太字のテキスト
グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) パス > | 一般に、GUI の上部にあります。 | GUI 内の場所を追跡するナビゲーション補助。 | 例：コントローラ > プログラム > 編集
ユーザー入力 | プログラムの説明を入力します。 | ユーザーが入力する任意のテキスト。 | 太字のテキスト
ファイル名 | エクスポートするファイル名を入力します。 | システムからエクスポートまたはインポートされたファイル。 | 太字斜体のテキスト
変数およびパラメーターの名前 | エクスポートの名前を入力します。 | 変数名とパラメーター名 (値ではありません)。 | 斜体のテキスト
変数およびパラメーターの値 | エクスポートの値を入力します。 | 変数とパラメーターの値。 | 太字大文字のテキスト
システム出力 | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration | システムによって出力される任意のテキスト。 | 等幅のテキスト
外部リンク |  | 文書または対象のコンテンツに関連する情報がある外部サイトへのリンク。これには、次のようなものがあります： 技術製品データ 寸法図面 アクセサリ 製品特定情報 | 外部サイトへの選択可能なテキスト
内部ドキュメントへのリンク |  | 関連情報 - 現在のトピックに直接関連し、行われた特定の構成について考慮する必要がある情報へのリンク。 本セクション内 - セクション内のすべてのトピックへのリンクです。機能や構成を理解する際に役立ちます。 ある場合、これらのリンクはテキストの下に表示されます。 | 内部コンテンツへの選択可能なテキスト

# 責任と警告

# 責任

動作環境における多くの事象が締め付けプロセスに影響を与える可能性があり、結果の検証が必要となります。適用規格および／または規制に準拠して、当社は、ここで、締め付け結果に影響を与える可能性のある事象があった場合に、導入したトルクおよび回転方向を確認いただくよう要請します。このような事象の例として、以下のものがありますが、これらに限定されるものではありません。

- ツーリングシステムの初めての設置

- 部品バッチ、ボルト、ネジバッチ、ツール、ソフトウェア、構成または環境の変更

- 空気接続または電気接続の変更

- ライン人間工学、プロセス、品質手順または慣行の変更

- オペレーターの変更

- 締め付けプロセスの結果に影響を与えるその他の変更

以下について確認する必要があります。

- 影響のある事象によりジョイントの条件が変更されていないこと。

- 初めての機器の設置、メンテナンスまたは修理後に完了していること。

- 少なくともシフト毎に一回、または他の適切な頻度に行うこと。

# 安全信号用語

安全信号用語の「危険」、「警告」、「注意」、「通知」には次のような意味があります:

危険 | 「危険」は、回避しなければ、死亡または重傷を負うことになる危険な状況を示します。
警告 | 「警告」は、回避しなければ、死亡または重傷を負う可能性のある危険な状況を示します。
注意 | 「注意」は安全警戒記号とともに用いられ、回避しなければ、軽傷または中程度の傷害を負う可能性のある危険な状況を示します。
通知 | 「通知」はケガに関係しない手順に対して用います。

# ユーザーガイドについて

このユーザーガイドでは、Power Focus S のセットアップと構成の方法について説明します。

Power Focus S システムの操作または保守を行う方を対象としています。

# 改訂履歴

リリース番号
改訂日
改訂の説明
検索

リリース番号 | 改訂日 | 改訂の説明
--- | --- | ---
item | item | none
3.11 | 02/2024 | 新しいコンテンツ ネットワークの構成 ハードウェア ··· 更新されたコンテンツ 同期締め付けの構成 Web GUI 経由でコントローラーソフトウェアを更新 [コントローラー] タブの操作 [設定] タブの操作 ···
3.10 | 08/2023 | 本書は公式リリースされた最初の Power Focus S ユーザーガイドです。

# インストールとアップグレード

このセクションでは、製品の初期インストールや、バージョンを別のバージョンにアップグレードする際に役立つ情報を見つけることができます。

# Web GUI へのアクセス

Power Focus S Web GUI にアクセスするにはブラウザーがインストールされたコンピューターが必要です。

1. イーサネットケーブルを使用して、コンピューターを Power Focus S のサービスポートに接続します。

2. コンピューターでブラウザーを開き、169.254.130.2 にアクセスします。
   Power Focus S Web GUI が開きます。

# 設定

このセクションでは、製品設定を作成、変更、および確認する方法の詳細について説明します。

# [コントローラー] タブの操作

Power Focus S コントローラーのシステム管理タスクは、[コントローラー] メニューで扱います。メニューには Web インターフェイスからアクセスします。

本セクション内

- ソフトウェア
- ハードウェア

# ソフトウェア

POWER FOCUS S で使用できるソフトウェアバージョンは、[ソフトウェア] タブにあります。

新しいソフトウェア配布は、Web インターフェイスを使用するか、システムを Power Focus 8 または ToolsControl に接続してインストールできます。

ソフトウェアの更新は、システムを Power Focus 8 または ToolsControl に接続すると自動的に行われます。ソフトウェアは、Power Focus 8 または ToolsControl で実行されているのと同じソフトウェアバージョンを継承します。

ソフトウェア更新オプションは、PC から Web インターフェイスにアクセスしたときにのみ表示されます。ソフトウェア更新を実行する前に、ソフトウェア更新ファイルを解凍する必要があります。

本セクション内

- Web インターフェイス経由でコントローラーソフトウェアを更新

# Web インターフェイス経由でコントローラーソフトウェアを更新

1. Web インターフェイスにアクセスするには、ストレート イーサネット ケーブル（RJ45）を使用した PC をサービス イーサネット ポートに接続します。
   Web ブラウザーの IP アドレス 169.254.130.2 からコントローラーにアクセスします。

2. Web インターフェイスのホーム画面で、[コントローラー] タブに移動し、左側のペインで [ソフトウェア] を選択し、[ソフトウェア更新] ウィンドウに移動して [参照] を選択します。

3. 解凍したファイルの oci フォルダー内にあるソフトウェアを含むファイルを参照して選択し、手順に従ってインストールを完了します。

# ハードウェア

[ハードウェア] タブには、モデル名とシリアル番号、およびコントローラーに関する情報と、コントローラー内の様々な電子機器ボードに関する情報が含まれています。

# [設定] タブの操作

このタブでは、チャネルや言語、ネットワークなどのコントローラー固有の設定をセットアップできます。

本セクション内

- 同期締め付けの構成
- ユーザー設定の構成
- ネットワークの構成

# 同期締め付けの構成

Power Focus S は次の互いに異なる 2 つの同期締め付けモードに設定できます:

- Sync Member。このモードは、システムがデイジーチェーン接続を介して Power Focus 8 に接続されている場合に使用されます。Power Focus S は Sync Member モードに設定し、Power Focus 8 はSync Reference モードに設定する必要があります。

- 同期なし。このモードは、システムが工場のイーサネット ポートを介して ToolsControl に接続されている場合に使用されます。

## モードの変更

1. ホーム画面の [設定] タブに移動します。同期締め付けの構成

2. 右側にある省略記号アイコン (...) を選択します。「項目の選択」ポップアップウィンドウが開きます。

3. 「項目の選択」ポップアップウィンドウで目的のモードを選択します。[適用] を選択して確定します。

Sync Member モードでは、チャネル番号フィールドが表示されます。この番号は、Power Focus 8 に接続したときのシステムのチャネル番号を設定します。

モード変更が適用されると、システムは自動的に再起動します。

# ユーザー設定の構成

ユーザー設定には、一般設定と言語が含まれます。

## 言語の変更

1. ホーム画面の [設定] タブに移動します。[ユーザー設定] を選択し、[言語] ウィンドウに移動します。

2. 現在の言語名の横にある省略記号アイコン (...) を選択します。「項目の選択」ポップアップウィンドウが開きます。

3. 「項目の選択」ポップアップウィンドウで、言語を選択します。

Power Focus 8 の言語を変更すると、Power Focus S の Web インターフェイス言語も同じ言語に変更されます。

# ネットワークの構成

Power Focus S は、次の 2 種類のコントローラー アップリンクモードをサポートしています。

- デイジーチェーン。このモードは、システムが Power Focus 8 に接続されていて、Power Focus S が Sync Member モードに設定されている場合に使用されます 。

- 工場イーサネット ポート。このモードは、システムが ToolsControl に接続されている場合に使用されます。

## モードの変更

1. ホーム画面の [設定] タブに移動します。[ネットワーク] を選択し、[コントローラーのアップリンク] ウィンドウに移動します。

2. 省略記号アイコン (...) を選択します。「項目の選択」ポップアップウィンドウが開きます。

3. 「項目の選択」ポップアップウィンドウで目的のモードを選択します。[適用] を選択して確定します。

   [工場イーサネットポート] モードを選択すると、コントローラーの IP アドレスフィールドが表示されます。このフィールドは、システムの接続先となる ToolsControl の IP アドレスを設定するために使用されます。

   コントローラーの IP アドレスフィールドに IP アドレスが追加されると、工場イーサネット ポート フィールドが表示されます。Power Focus S のイーサネット設定を変更するには、[編集] を選択します。