# Konfiguration des ILM-Protokolls

Die meisten Konfigurationsfelder werden nicht mehr unterstützt, obwohl sie in den Steuerungssoftwareversionen 3.10 und 3.11 noch sichtbar sind. Nachfolgend finden Sie die gültigen Konfigurationsfelder.

1. Wählen Sie Virtuelle Station.

   Navigieren Sie für IxB zu Integriertes Steuerwerkzeug.

2. Wählen Sie im Reiter „Virtuelle Station“ ILM-Protokoll aus.

3. Wählen Sie ON aus.

4. Konfigurieren Sie die Portnummer des ILM Protocol-Adapters bei Bedarf. Die Standard-Portnummer lautet 13141 und wird von allen Virtuellen Stationen im Steuergerät geteilt.

   Dieser Schritt gilt nicht für Werkzeuge mit integrierter Steuerung.

5. Geben Sie die für die Virtuelle Station verwendeten ILM Tag-ID ein.

   Dieser Schritt gilt nicht für Werkzeuge mit integrierter Steuerung.

6. Wählen Sie in Sperren erlaubt Ein aus, wenn Sie möchten, dass das Werkzeug von ILM gesperrt werden kann.

   Wenn dieser Punkt auf Ein steht, wird das Werkzeug außerhalb des Aktivierungsbereiches von ILM-Protokoll gesperrt.

7. Wählen Sie in Protokollstufe den Detailgrad der Protokolle.

   Kommunikationsanalyse: Hierbei handelt es sich um einen Modus für die Entwickler (nicht für den Kunden empfohlen).

   Fehlermeldungen: Nur die notwendigsten Fehlermeldungen werden ohne weiteren Kontext protokolliert.

   Informationen: Fehlermeldungen und der grundlegende Kontext werden protokolliert.

   Fehlerbehebung: Maximaler Detailgrad, dies sollte nur auf Anfrage eingestellt werden.

   Die Protokolle werden beim Exportieren von Allen Informationen unter Export/Import in der Virtuellen Station beigefügt.

8. Vergewissern Sie sich, dass der ILM-Tag im ILM-Manager so konfiguriert ist, dass ILM-Protokoll verwendet wird. Siehe Kapitel Konfigurieren der Steuerungs-Kommunikation im Benutzerhandbuch für ILM-Manager.

Zum Verbindungsstatus siehe Anzeige des ILM-Protokollstatus.