# 配置 ILM 协议

尽管在 PX2 3.10 和 3.11 中仍然可见，但大多数配置字段已不再受支持。以下是有效的配置字段。

1. 选择虚拟站点。

   对于 IxB，请导航至集成控制器工具。

2. 在虚拟站点选项卡中，选择 ILM 协议。

3. 选择开启。

4. 根据需要配置 ILM Protocol 适配器的端口编号。默认端口编号为 13141，这是控制器中的所有虚拟站点的共享编号。

   本步骤不适用于集成控制器工具。

5. 输入用于虚拟站点的 ILM 标记 ID。

   本步骤不适用于集成控制器工具。

6. 如果希望 ILM 锁定工具，请在允许锁定中选择开启。

   开启后，工具将根据 ILM 协议锁定在启用区域之外。

7. 在日志级别中，选择日志的详细级别。

   通信分析：这是一种供开发人员使用的模式（不建议客户使用）。

   错误消息：只有最必要的错误消息才会被记录下来，不会提供进一步的背景信息。

   信息：记录错误消息和基本背景信息。

   调试：最大详细程度，只能根据要求设置。

   导出所有信息时将包含日志，位于虚拟站点的导出/导入下。

8. 在 ILM Manager 中，确保 ILM 标签配置为使用 ILM 协议。参见 ILM Manager 用户指南中的配置控制器通信一章。

如需了解连接状态，请参见 查看 ILM 协议状态。