# Configurar ILM Protocol

La mayoría de los campos de configuración ya no son compatibles, aunque aún son visibles en las versiones de software del controlador 3.10 y 3.11. A continuación encontrará los campos de configuración válidos.

1. Seleccione Estación virtual.

   Para IxB, navegue hasta Herramienta de controlador integrada.

2. En la pestaña Estación virtual, seleccione ILM Protocol.

3. Seleccione Activado.

4. Configure el número de puerto del adaptador de ILM Protocol si es necesario. El número de puerto predeterminado: es 13141 y lo comparten todas las estaciones virtuales del controlador.

   Este paso no se aplica en las herramientas integradas del controlador.

5. Introduzca la ID de etiqueta ILM utilizada para la estación virtual.

   Este paso no se aplica en las herramientas integradas del controlador.

6. En Bloqueo permitido, seleccione Activado si desea que ILM bloquee la herramienta.

   Cuando se encuentra Activado, ILM Protocol bloqueará la herramienta fuera del área de habilitación.

7. En Nivel de registro, seleccione el nivel de detalle de registros.

   Análisis de comunicación: es un modo para los programadores (no recomendado para el cliente).

   Mensajes de error: solo se crea un registro de los mensajes de error más necesarios sin contexto adicional.

   Información: mensajes de error y el contexto básico se incluyen en el registro.

   Depurar: nivel máximo de detalle, solo se debe establecer bajo petición.

   Los registros están incluidos cuando se exporta Toda la información, en Exportar/Importar en la estación virtual.

8. En ILM Manager, asegúrese de que la ILM Tag está configurada para utilizar ILM Protocol. Consulte el capítulo Configurar la comunicación de controlador en Guía del usuario ILM Manager.

Para el estado de la conexión, consulte Consultar el estado de ILM Protocol.