# Změna funkce západky

Západku pro nástavec lze nastavit tak, aby zajišťovala jednu ze dvou funkcí:

- Funkce zajištění – západku je před sejmutím nástavce nutno stisknout pomocí nástroje.

- Funkce bez zajištění – nástavec lze z hřídele stáhnout.

Při změně funkce západky postupujte následujícím způsobem:

1. Servisní nástroj (4220 8911 02) ohněte rukama nebo kleštěmi do tvaru U a nasaďte jej na výstupní hřídel.

2. Upněte hřídel do svěráku tak, aby byla západka zatlačena.

3. Pomocí průbojníku o průměru 1,4 mm (4080 0333 00) vytlačte rukou pojistný čep. V případě potřeby na čep jemně poklepejte malým kladívkem.

   Čep zlikvidujte.

4. Otevřete svěrák a vyjměte servisní nástroj.

5. Otočte západku do požadované polohy:

   - Funkce zajištění – vyčnívá plochá strana západky.

   - Funkce bez zajištění – vyčnívá zaoblená strana západky.

   Namažte západku i otvor pro čep kapkou oleje.

   Neuvolňujte pružinu.

6. Zatlačte západku rukou a do otvoru zasuňte průbojník, abyste vyrovnali zářez na západce do správné polohy.

7. Nasaďte servisní nástroj zpět na výstupní hřídel.

8. Upněte hřídel do svěráku tak, aby byla západka zatlačena.

9. Vyjměte průbojník.

10. Zatáhněte pouzdro průbojníku o průměru 1,8 mm (4080 0334 00). Do otvoru průbojníku vložte nový čep. Čep musí z průbojníku viditelně vyčnívat přibližně 1 mm.

11. Zapřete konec čepu v průbojníku proti otvoru v hřídeli a zvedněte průbojník tak, aby svíral s hřídelí úhel 90 °.

12. Průbojníkem pohněte tak, aby čep zapadl do otvoru v hřídeli.

13. Nový zajišťovací čep zatlačte na místo průbojníku trnu rukou. V případě potřeby na čep jemně poklepejte malým kladívkem.

    Průbojník držte stále v kolmé poloze.