# Изменение режима работы защелки

Защелку головки можно установить в один из двух следующих режимов:

- Работа с блокировкой – чтобы головку можно было снять, защелку следует вжать с помощью инструмента.

- Работа без блокировки – головку можно выдавить из вала.

Для изменения режима работы защелки:

1. Согните инструмент для техобслуживания (4220 8911 02) в U-образную форму руками или с помощью плоскогубцев и установите на выходной вал.

2. Установите вал в тиски так, чтобы защелка была вжата.

3. Подденьте стопорный штифт с помощью оправки 1,4 мм (4080 0333 00) вручную. При необходимости, аккуратно постучите небольшим молотком по оправке.

   Утилизируйте штифт.

4. Раскройте тиски и снимите инструменты для техобслуживания.

5. Поверните защелку в нужное положение:

   - Работа с блокировкой – плоской стороной наружу.

   - Работа без блокировки – закругленной стороной наружу.

   Смажьте защелку и штифтовое отверстие каплей масла.

   Не потеряйте пружину.

6. Вручную вдавите защелку и установите оправку в отверстие для правильного расположения прорези в защелке.

7. Установите инструменты для техобслуживания обратно на выходной вал.

8. Установите вал в тиски так, чтобы защелка была вжата.

9. Снимите оправку.

10. Оттяните назад кожух оправки 1,8 мм (4080 0334 00). Установите новый штифт в отверстие оправки. Должен быть виден примерно 1 мм штифта.

11. Подоприте конец штифта оправки о вал, а затем поднимите его до положения 90 ° к валу.

12. Передвигайте оправку, пока штифт не войдет в отверстие в валу.

13. Вдавите вручную новый стопорный штифт на место с оправкой. При необходимости, аккуратно постучите небольшим молотком по оправке.

    Удерживайте оправку прямо.