# Changing the Latch Function

# 补充说明

# 更改闩锁功能

套筒闩锁可更改为两种功能之一：

- 锁定功能 - 必须使用工具将闩锁压入才能取下套筒。

- 非锁定功能 - 套筒可从轴中拉出。

要更改闩锁的功能：

1. 用手或钳子将维修工具 (4220 8911 02) 弯成 U 型，放到输出轴上。

2. 将轴放在老虎钳中，以便推入闩锁。

3. 用手将 1.4 mm 芯轴 (4080 0333 00) 推出锁定销。如果需要，用小锤子轻轻敲击芯轴。

   丢弃该销。

4. 打开虎钳，取出维修工具。

5. 将闩锁转动到所需位置：

   - 锁定功能 - 平侧转出。

   - 非锁定功能 - 圆侧转出。

   用一滴机油润滑闩锁和销孔。

   不得丢失弹簧。

6. 用手压入闩锁，将芯轴放入孔中，以正确对准闩锁中的插槽。

7. 将维修工具放回到输出轴上。

8. 将轴放在老虎钳中，以便推入闩锁。

9. 拆下芯轴。

10. 拉回 1.8 mm 芯轴外壳 (4080 0334 00)。将新锁止销放入芯轴孔。约 1 mm 锁止销应可见。

11. 在轴上支撑芯轴的销端，然后将其升高，直至其与轴成 90° 角。

12. 移动芯轴，直至销进入轴中的孔。

13. 用手将新的锁止销与芯轴一起推入到位。如果需要，用小锤子轻轻敲击芯轴。

    直接握住芯轴。