# Zmiana działania zatrzasku

Działanie zatrzasku nasadki można zmieniać w celu uzyskania jednej z dwóch funkcji:

- Funkcja blokująca — przed zdjęciem nasadki zatrzask musi zostać wciśnięty przy użyciu odpowiedniego narzędzia.

- Funkcja nieblokująca — nasadkę można ściągnąć z wałka.

Aby zmienić działanie zatrzasku:

1. Zagiąć rękami lub szczypcami narzędzie serwisowe (4220 8911 02) w kształt litery U i założyć na wał wyjściowy.

2. Umieścić wałek w imadle, tak aby zatrzask był wciśnięty.

3. Wypchnąć palcem kołek zabezpieczający przy użyciu trzpienia o średnicy 1,4 mm (4080 0333 00). W razie potrzeby delikatnie stuknąć trzpień małym młotkiem.

   Wyrzucić kołek.

4. Otworzyć imadło i wyjąć narzędzie serwisowe.

5. Obrócić zatrzask w wymagane położenie:

   - Funkcja blokująca — płaska strona zwrócona na zewnątrz.

   - Funkcja nieblokująca — zaokrąglona strona zwrócona na zewnątrz.

   Posmarować zatrzask i otwór kołka kroplą oleju.

   Uważać, aby nie zgubić sprężynki.

6. Wcisnąć zatrzask palcem i umieścić w otworze trzpień w celu prawidłowego ustawienia rowka w zatrzasku.

7. Umieścić urządzenie serwisowe z powrotem na wałku.

8. Umieścić wałek w imadle, tak aby zatrzask był wciśnięty.

9. Wyjąć trzpień.

10. Odciągnąć do tyłu obudowę trzpienia o średnicy 1,8 mm (4080 0334 00). Umieścić nowy kołek w otworze trzpienia. Kołek powinien wystawać około 1 mm.

11. Oprzeć koniec kołka trzpienia na wałku, po czym unieść trzpień, tak aby znalazł się pod kątem 90° w stosunku do wałka.

12. Poruszać trzpieniem, aż kołek wejdzie w otwór w wałku.

13. Wcisnąć palcem nowy trzpień blokujący na miejsce z trzpieniem. W razie potrzeby delikatnie stuknąć trzpień małym młotkiem.

    Trzpień należy trzymać prosto.