# Changing the Latch Function

# Supplemento alle istruzioni

# Cambiamento della funzione di bloccaggio

Il bloccaggio della presa può essere cambiato in una delle due funzioni:

- Funzione di blocco: premere il bloccaggio con un attrezzo prima di rimuovere la bussola.

- Funzione di sblocco: è possibile estrarre la bussola dall'albero.

Per cambiare la funzione del blocco, procedere come segue:

1. Piegare l’utensile di assistenza (4220 8911 02) a U con le mani o un paio di pinze e ciollocarlo sull’albero di uscita.

2. Posizionare l'albero in una morsa, in modo che il blocco venga spinto all'interno.

3. Estrarre il perno di bloccaggio usando il mandrino di 1,4 mm (4080 0333 00) facendo forza con le mani. Se necessario, picchiettare delicatamente il mandrino con un martelletto.

   Eliminare il perno.

4. Aprire la morsa e rimuovere l’utensile di assistenza.

5. Girare il blocco nella posizione richiesta:

   - Funzione di blocco: il lato piatto verso l'esterno.

   - Funzione di sblocco: il lato rotondo verso l'esterno.

   Lubrificare il blocco ed il foro del perno con una goccia di olio.

   Non allentare la molla.

6. Spingere il blocco con la mano ed inserire il mandrino nel foro, per posizionare correttamente la fessura con il blocco.

7. Ricollocare l’utensile di assistenza sull'albero di uscita.

8. Posizionare l'albero in una morsa, in modo che il blocco venga spinto all'interno.

9. Rimuovere il mandrino.

10. Ricollocare in posizione l'alloggiamento del mandrino da 1,8 mm (4080 0334 00). Collocare un nuovo perno nel foro del mandrino. Dovrebbe essere visibile circa 1 mm del perno.

11. Appoggiare l'estremità del perno del mandrino contro l'albero, poi sollevarla finché non forma un angolo di 90° rispetto all'albero.

12. Spostare il mandrino finché il perno non penetra nel foro dell'albero.

13. Spingere il nuovo perno di blocco in posizione azionando il mandrino a mano. Se necessario, picchiettare delicatamente il mandrino con un martelletto.

    Tener fermo il mandrino verticalmente.