# Ändra spärrfunktionen

Hylsspärren kan ändras till en av två funktioner:

- Låsfunktion – spärren måste tryckas in med ett verktyg innan hylsan kan tas bort.

- Icke-låsande funktion – hylsan kan dras ut från axeln.

Gör så här för att ändra spärrfunktionen:

1. Böj serviceverktyget (4220 8911 02) till U-form med händerna, eller med en tång, och sätt det på den utgående axeln.

2. Placera axeln i ett skruvstycke så att spärren trycks in.

3. Bänd ut låsstiftet med 1,4 mm dorn (4080 0333 00) för hand. Knacka försiktigt på dornen med en liten hammare om så behövs.

   Kassera stiftet.

4. Öppna skruvstycket och ta bort serviceverktyget.

5. Vrid spärren till önskat läge:

   - Låsfunktion – den platta sidan vänd utåt.

   - Icke-låsande funktion – den runda sidan vänd utåt.

   Smörj spärr- och stifthålet med en droppe olja.

   Tappa inte bort fjädern.

6. Tryck in spärren med handen och sätt i dornen i hålet för att få spåret i spärren i rätt linje.

7. Sätt tillbaka serviceverktyget på utgångsaxeln.

8. Placera axeln i ett skruvstycke så att spärren trycks in.

9. Ta bort dornen.

10. Dra tillbaka dornhöljet på 1,8 mm (4080 0334 00). Sätt i ett nytt stift i dornhålet. Cirka 1 mm av stiftet ska vara synligt.

11. Stötta upp dornens stiftände mot axeln, och höj den sedan tills den är i 90° vinkel mot axeln.

12. Flytta dornen tills stiftet går in i hålet i axeln.

13. Tryck in det nya låsstiftet på plats för and med dornen. Knacka försiktigt på dornen med en liten hammare om så behövs.

    Håll dornen rakt.