# Verriegelungsfunktion ändern

Die Stecknussverriegelung kann auf zwei verschiedene Funktionen eingestellt werden:

- Mit Verriegelung – die Sperrklinke muss mithilfe eines Werkzeugs eingedrückt werden, bevor die Stecknuss abgenommen werden kann.

- Ohne Verriegelung – die Stecknuss kann vom Schaft gezogen werden.

Zur Änderung der Verriegelungsfunktion:

1. Biegen Sie das Wartungswerkzeug (4220 8911 02) mit Ihren Händen oder einer Zange in U-Form und setzen Sie es an der Abtriebswelle an.

2. Den Schaft so in einen Schraubstock einspannen, dass die Verriegelung eingedrückt wird.

3. Drücken Sie den Sperrstift per Hand mit dem 1,4-mm-Dorn (4080 0333 00) heraus. Schlagen Sie nötigenfalls vorsichtig mit einem kleinen Hammer auf den Dorn.

   Den Stift entsorgen.

4. Öffnen Sie den Schraubstock und entfernen Sie das Wartungswerkzeug.

5. Die Verriegelung in die gewünschte Stellung drehen:

   - Mit Verriegelung – die flache Seite zeigt nach außen.

   - Ohne Verriegelung – die runde Seite zeigt nach außen.

   Die Verriegelung und das Stiftloch mit einem Tropfen Öl schmieren.

   Die Feder nicht verlieren.

6. Drücken Sie die Sperrklinke von Hand ein und setzen Sie den Dorn in das Loch ein, um die Kerbe korrekt in der Sperrklinke zu positionieren.

7. Setzen Sie das Wartungswerkzeug wieder an der Abtriebswelle an.

8. Den Schaft so in einen Schraubstock einspannen, dass die Verriegelung eingedrückt wird.

9. Den Dorn entfernen.

10. Das 1,8 mm-Dorngehäuse (4080 0334 00) zurückziehen. Einen neuen Stift in das Dornloch setzen. Vom Stift sollte etwa 1 mm sichtbar sein.

11. Das Stiftende des Dorns gegen den Schaft lehnen und anheben, bis ein Winkel von 90° zum Schaft vorliegt.

12. Den Dorn so weit bewegen, bis der Stift in das im Schaft befindliche Loch gelangt.

13. Drücken Sie den neuen Sperrstift per Hand mithilfe des Dorns in seine Position. Schlagen Sie nötigenfalls vorsichtig mit einem kleinen Hammer auf den Dorn.

    Den Dorn gerade halten.