# ラッチ機能の変更

ソケットラッチは、次の2つの機能のうちいずれかに変更できます。

- ロック機能 - ソケットを取り外す前に、ツールでてラッチを押し込む必要があります。

- 非ロック機能 - ソケットは、シャフトから引き抜くことができます。

ラッチの機能を変更するには、次の手順を実行します。

1. サービスツール（4220 8911 02）を手またはペンチで U 字型に曲げ、出力軸に取り付けます。

2. ラッチを押し込むように、万力にシャフトを配置します。

3. 1.4 mmマンドレル (4080 0333 00)を使用して、ロックピンを手で押し出します。必要に応じて、小さなハンマーでマンドレルを軽くたたきます。

   ピンを廃棄します。

4. 万力を開き、サービスツールを取り外します。

5. ラッチを必要な位置まで回します。

   - ロック機能 - 平坦側がオフ。

   - 非ロック機能 - 丸側がオフ。

   ラッチとピン穴に油を一滴注油します。

   バネを紛失しないでください。

6. ラッチを手で押し、マンドレルを穴に入れて、ラッチのスロットを正しく配置します。

7. サービスツールを出力シャフトに戻します。

8. ラッチを押し込むように、万力にシャフトを配置します。

9. マンドレルを取り外します。

10. 1.8 mmのマンドレルケーシング(4080 0334 00)を引き戻します。マンドレル穴に新しいピンを置きます。ピンが約1 mm見えるようにます。

11. シャフトに対してマンドレルのピンエンドを支え、次に、シャフトに対して90°の角度になるまで持ち上げる。

12. ピンがシャフトの穴に入るまで、マンドレルを移動します。

13. 新しいロックピンをマンドレルに手で押し込みます。必要に応じて、小さなハンマーでマンドレルを軽くたたきます。

    マンドレルをまっすぐに保持します。