# 래치 기능 교체

소켓 래치는 다음 두 기능 중 하나로 교체할 수 있습니다.

- 잠금 기능 - 래치는 소켓을 제거하기 전 공구를 사용하여 눌러야 합니다.

- 비잠금 기능 - 소켓을 샤프트에서 당길 수 있습니다.

래치 기능을 변경하려면 다음과 같이 진행하세요.

1. 손으로 또는 플라이어 한 쌍으로 서비스 공구(4220 8911 02)를 U자 모양으로 구부려 출력 샤프트에 놓습니다.

2. 샤프트를 바이스에 놓아 래치를 밀어넣을 수 있게 합니다.

3. 손으로 1.4 mm 맨드릴 (4080 0333 00)을 사용하여 잠금 핀을 눌러 빼냅니다. 필요한 경우, 작은 망치로 맨드릴을 가볍게 두드립니다.

   핀을 버립니다.

4. 바이스를 열고 서비스 공구를 분리합니다.

5. 래치를 필요 위치로 돌립니다.

   - 잠금 기능 - 평평한 면으로 돌립니다.

   - 비잠금 기능 - 원형 측면으로 돌립니다.

   오일 한 방울로 래치와 핀 구멍을 윤활합니다.

   스프링을 풀지 마십시오.

6. 손으로 래치를 누르고 맨드릴을 구멍에 놓아 슬롯과 래치를 올바로 정렬합니다.

7. 출력 샤프트에 서비스 공구를 다시 놓습니다.

8. 샤프트를 바이스에 놓아 래치를 밀어넣을 수 있게 합니다.

9. 맨드릴을 제거합니다.

10. 1.8 mm 맨드릴 외장(4080 0334 00)을 뒤로 당깁니다. 맨드릴 구멍에 새 핀을 놓습니다. 핀의 약 1 mm가 보여야 합니다.

11. 샤프트로 맨드릴의 핀 끝을 받치고, 샤프트와 90°가 될 때까지 들어올립니다.

12. 핀이 샤프트의 구멍에 들어갈 때까지 맨드릴을 움직입니다.

13. 맨드릴을 손으로 눌러 새 잠금 핀을 제자리에 밀어 넣습니다. 필요한 경우, 작은 망치로 맨드릴을 가볍게 두드립니다.

    맨드릴을 똑바로 고정합니다.