# Mudando a função do fecho

É possível mudar o fecho do soquete para uma das duas funções seguintes:

- Com trava – o fecho deve ser pressionado com uma ferramenta antes de remover o soquete.

- Sem trava – o soquete pode ser puxado do eixo.

Para mudar a função do fecho:

1. Dobre a ferramenta de serviço (4220 8911 02) formando um “U” com suas mãos ou com um alicate, e coloque-a no eixo de saída

2. Coloque o eixo em um torno de bancada para que o fecho seja empurrado para dentro.

3. Com a mão, empurre para fora o contrapino com o mandril de 1,4 mm (4080 0333 00). Se necessário, bata levemente no mandril com um martelo pequeno.

   Descarte o pino.

4. Abra o torno de bancada e retire a ferramenta de serviço.

5. Gire o fecho para a posição desejada:

   - Com trava - o lado plano voltado para fora.

   - Sem trava - o lado arredondado voltado para fora.

   Lubrifique o fecho e o furo do pino com uma gota de óleo.

   Não solte a mola.

6. Empurre o fecho com a mão e coloque o mandril no furo, de modo a alinhar corretamente a abertura no fecho.

7. Recoloque a ferramenta de serviço.no eixo de saída.

8. Coloque o eixo em um torno para que o fecho seja empurrado para dentro.

9. Remova o mandril.

10. Puxe para trás a carcaça do mandril de 1,8 mm (4080 0334 00). Insira um pino novo no furo do mandril. O pino deve ficar aproximadamente 1 mm visível.

11. Apoie a ponta do pino do mandril no eixo e erga-o até ficar a um ângulo de 90 graus em relação ao eixo.

12. Mova o mandril até que o pino entre no furo do eixo.

13. Com a mão, empurre o novo contrapino no lugar com o mandril. Se necessário, bata levemente no mandril com um martelo pequeno.

    Segure o mandril reto.