# Nachverfolgungs-Tags

Nachverfolgungs-Tags sind zusätzliche Attribute, die in QA Supervisor mit Routen verknüpft werden können. Ist eine Route mit Nachverfolgungs-Tags konfiguriert, muss der Bediener die Tags während des Tests auf entsprechende Anfrage hin an den QA Inspector übermitteln. Je nachdem, wie die Nachverfolgungs-Tags der Route in QA Supervisor konfiguriert worden sind, gibt es verschiedene Methoden und Momente, in denen die Tags übermittelt werden müssen.

Nachverfolgungs-Tags können während des Vorgangs auf verschiedenen Ebenen angefordert werden:

Ebene | Beschreibung
--- | ---
Route | Das Nachverfolgungs-Tag wird vor oder nach der ersten Messung der ersten Prüfung der Route angefordert (je nach konfiguriertem Sammelpunkt).
Prüfung | Das Nachverfolgungs-Tag wird vor oder nach der ersten Messung der Prüfung angefordert (je nach konfiguriertem Sammelpunkt).
Teil (Stück) | Das Nachverfolgungs-Tag wird vor oder nach der ersten Messung eines jeden Teils/Stücks der Route angefordert (je nach konfiguriertem Sammelpunkt). Diese Ebene ist nur bei stückweise erzwungenen Routen verfügbar.
Muster | Das Nachverfolgungs-Tag wird vor oder nach jeder Messung (Muster) der Prüfung angefordert (je nach konfiguriertem Sammelpunkt).

Nachverfolgungs-Tags können an verschiedenen Sammelpunkten der spezifizierten Vorgangsebene angefordert werden:

Sammelpunkt | Beschreibung
--- | ---
Vorher | Das Nachverfolgungs-Tag wird je nach ausgewählter Ebene vor dem Beginn einer Messung angefordert.
Nachher | Das Nachverfolgungs-Tag wird je nach ausgewählter Ebene nach der Beendigung einer Messung angefordert.

Nachverfolgungs-Tags können dem System aus verschiedenen Quellen übermittelt werden:

Quelle | Beschreibung
--- | ---
Tastatur | Der Bediener muss auf entsprechende Aufforderung hin mit Hilfe der Gerätetastatur manuell einen Textstring eingeben.
Barcode | Der Bediener muss auf entsprechende Aufforderung hin einen Barcode scannen.
Auswahlliste | Der Bediener muss auf entsprechende Aufforderung hin ein Element aus einer für die Route konfigurierten Auswahlliste auswählen. Sofern dies in QA supervisor aktiviert ist, kann der Bediener zudem mit Hilfe der Gerätetastatur manuell ein zusätzliches Element zur Auswahlliste hinzufügen.

Sollte das Nachverfolgungs-Tag in QA supervisor als optional konfiguriert sein, können die Aufforderungen übersprungen werden, ohne das Tag zu übermitteln.

Sofern in QA supervisor die Option Nachverfolgungs-Tag beim Fortsetzen aktiviert ist, wird das Nachverfolgungs-Tag angefordert, wenn ein nicht abgeschlossener Test fortgesetzt wird.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Tests mit unterschiedlich konfigurierten Nachverfolgungs-Tags.

Beispiel 1

Das Nachverfolgungs-Tag wird mit den folgenden Parametern konfiguriert:

- Ebene: Route.

- Quelle: Barcode.

- Sammelpunkt: Vorher.

Vorgänge:

1. Konfiguration einer Route mit mehreren Prüfungen.

2. Starten Sie die Route.

3. Wählen Sie die Prüfung.

4. Sie werden zum Scannen des Barcodes aufgefordert.

5. Lesen Sie den Barcode ein.

6. Beenden Sie die Route.

Wird die Route ohne Verlassen der Seite Route wiederholt, muss der Barcode kein zweites Mal gescannt werden.

Das Scannen des Barcodes ist nur zu Beginn der ersten Prüfung der Route erforderlich.

Beispiel 2

Das Nachverfolgungs-Tag wird mit den folgenden Parametern konfiguriert:

- Ebene: Prüfung.

- Quelle: Auswahlliste.

- Sammelpunkt: Nachher.

Vorgänge:

1. Konfiguration einer Route mit zwei Prüfungen

2. Starten Sie die Route.

3. Wählen Sie die Prüfung.

4. Führen Sie den Test durch.

5. Nach dem ersten Ergebnis der Prüfung wird auf der Benutzeroberfläche des Messgeräts eine Auswahlliste angezeigt. Wählen Sie ein Tag aus der Liste aus.

6. Beenden Sie das Verfahren.

7. Wählen Sie eine andere Prüfung.

8. Führen Sie den Test durch.

9. Nach dem ersten Ergebnis der Prüfung wird auf der Benutzeroberfläche des Messgeräts eine Auswahlliste angezeigt. Wählen Sie ein Tag aus der Liste aus.

10. Beenden Sie das Verfahren.

Beispiel 3

Das Nachverfolgungs-Tag wird mit den folgenden Parametern konfiguriert:

- Ebene: Teil (Stück).

- Quelle: Barcode.

- Sammelpunkt: Vorher.

Vorgänge:

1. Starten Sie die Route.

2. Wählen Sie die Prüfung.

3. Vor dem Erfassen des ersten Ergebnisses wird das Scannen des Barcodes angefordert.

4. Lesen Sie den Barcode ein, sodass das erste Teil (Werkstück) mit dem Tag verknüpft wird.

   An den ersten Testpunkten der anderen Prüfungen dieser Route ist kein Scannen des Barcodes erforderlich.

5. Vor der Erfassung des zweiten Ergebnisses der ersten Prüfung wird erneut das Scannen des Barcodes angefordert.

6. Scannen Sie den Barcode, sodass das zweite Teil (Werkstück) mit dem Tag verknüpft wird.

   An den zweiten Testpunkten der anderen Prüfungen dieser Route ist kein Scannen des Barcodes erforderlich.

Dieser Vorgang wird entsprechend der Anzahl der Teile (Prüfstücke) wiederholt.

Beispiel 4

Das Nachverfolgungs-Tag wird mit den folgenden Parametern konfiguriert:

- Ebene: Muster.

- Quelle: Tastatur

- Sammelpunkt: Nachher.

Vorgänge:

1. Starten Sie die Route.

2. Wählen Sie eine Prüfung.

3. Nach jedem Ergebnis ist eine über die Tastatur erfolgende Eingabe erforderlich.