# Konfigurieren eines Aktivierungsbereichs

1. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration auf dem Reiter Tags den ILM Tool Tag und anschließend Bearbeiten aus.
   Das Popup-Fenster Tag-Details wird geöffnet.

2. Wählen Sie im Fenster Tag-Details auf dem Reiter Bereiche aus der Dropdown-Liste Bereich den Bereich aus, der konfiguriert werden soll.

3. Geben Sie im Feld Verschraubungsprogramm die ID-Nummer des Verschraubungsprogramms/der Verschraubungsprogramme ein.

   Dieser Schritt ist nur bei Verwendung des Bestätigungs- und Steuerungsmodus erforderlich.

4. Wählen Sie den zu verwendenden Bereichstyp:

   - Keine

   - Rechteck

   - Kreis

   - Abstände

   Rechteck und Kreis verwenden Koordinaten und erfordern gemessene und konfigurierte ILM Anchor-Koordinaten, siehe Bereichstypen aktivieren.

5. Wählen Sie Anlernen aus. Die aktuelle Position und Ausrichtung des ILM Tool Tags wird automatisch gemessen und konfiguriert, bei Abständen mit der ausgewählten Abstandstoleranz in Metern als Puffer.

   Bei Rechteck und Kreis ist es möglich, den Bereich in Live Area Visualization manuell anzupassen.

6. Wählen Sie Ausrichtung verwenden aus und passen Sie bei Bedarf in den Felder die Roll- und Nick-Gradzahlen an.

7. Geben Sie in die Felder unter dem Bereich Timeout den Timeout in Sekunden ein.

   - Bereich(e) eingeben: Dauer, für die der ILM Tool Tag sich innerhalb des Bereichs befinden muss, bevor das Werkzeug aktiviert wird.

   - Verlassen des Bereichs (s): Dauer, für die sich der ILM Tool Tag außerhalb des Bereichs befinden muss, bevor das Werkzeug verriegelt wird.

   - Tag verloren: Dauer der Trennung zwischen ILM-Anchors und ILM Tool Tag, bevor das Werkzeug gesperrt wird.

8. Bestätigen wählen.

9. Schließen Sie das Fenster Tag-Details.