# Led de estado

Los ILM Anchors y ILM Tool Tags están equipados con leds que indican el estado..

## Indicador led de ILM Anchor

Color del led | Estado
--- | ---
Ninguno | Sin alimentación.
Magenta, intermitente | El modo predeterminado cuando se enciende por primera vez ILM Anchor. La detección de movimiento se apaga.
Azul claro | El ILM Anchor se está ejecutando sin las coordenadas configuradas.
Verde | El ILM Anchor se está ejecutando con las coordenadas configuradas.
Rojo, intermitente | El ILM Anchor ha detectado un movimiento.
Azul oscuro, intermitente | Se está actualizando el firmware del ILM Anchor.

## Indicadores led de ILM Tool Tag

Indicador led A.
Color del led | Estado
--- | ---
Ninguno | Sin alimentación.
Verde | La ILM Tool Tag se está ejecutando.

Indicador led B.
Color del led | Estado
--- | ---
Ninguno | Sin alimentación.
Azul | La ILM Tool Tag se encuentra dentro de un área de habilitación.
Verde | La ILM Tool Tag se encuentra fuera de un área de habilitación.