# 配置启用区域

1. 在配置视图中的标记选项卡上，选择 ILM Tool Tag，然后选择编辑。
   标记详细信息弹出式窗口打开。

2. 在标记详细信息窗口中的区域选项卡上，从区域下拉列表中选择要配置的区域。

3. 在拧紧程序框中，输入拧紧程序的 ID 号。

   只有在使用“确认”和“控制”模式时才需要此步骤。

4. 选择要使用的区域类型：

   - 无

   - 矩形

   - 圆形

   - 距离

   矩形和圆形使用坐标，并需要测量和配置的 ILM Anchor坐标，请参阅启用区域类型。

5. 选择示教。ILM Tool Tag的当前位置和方向将自动进行测量和配置，对于距离，以所选的距离公差（以米为单位）作为缓冲。

   对于矩形和圆形，可以在Live Area Visualization中手动调整区域。

6. 可以根据需要选择使用方向，然后在框中调整滚转和俯仰度及公差。

7. 在超时部分下的框中，输入超时时间，单位为秒。

   - 进入区域：在工具被启用之前 ILM Tool Tag需要留在区域内的时间。

   - 退出区域：在工具被锁定之前 ILM Tool Tag 需要留在区域之外的时间。

   - 标记丢失：在工具锁定之前，ILM 锚点和 ILM Tool Tag之间断开连接的持续时间。

8. 选择应用。

9. 关闭标记详细信息窗口。