# Bereichstypen aktivieren

## Abstände

Der Bereichstyp Abstände ist die einfachste und schnellste Möglichkeit zur Aktivierung von Werkzeugen nur in den vorgesehenen Bereichen oder Ausrichtungen. Der ILM Tool Tag validiert seine Position durch Messen der Abstände zu den ILM Anchors und erfordert daher keine Messung der Position der ILM Anchors.

Jeder Aktivierungsbereich besteht aus einer Liste Abstände vom ILM Tool Tag zu den ILM Anchors.

Bei Verwendung von Abständen ist es möglich, das System so einzurichten, dass der Tag nur seinen Abstand gegenüber einem einzelnen ILM Anchor validiert. Der Bereich ist in diesem Fall ein Kreis um den ILM Anchor.

Ein ILM-Tag mit der Firmwareversion 2.11 oder niedriger, der Abstände im Basismodus verwendet, ist nicht kompatibel mit ILM Configurator Version 2.12 und neuer.

## Koordinaten

Die Bereichstypen Rechteck und Kreis bieten genauere Grenzen, die in einem Koordinatensystem definiert sind. Die Positionen des ILM Anchors müssen mit gemessenen Koordinaten konfiguriert werden. Die Bereichstypen ermöglichen eine Live-Visualisierung der Tagposition.

Es ist nicht möglich, für einen einzelnen Tag Abstände und Rechteck/Kreis zu mischen.