# Symbolleiste Konfiguration

Über die Symbolleiste Konfiguration können die Nutzer Änderungen am ILM-System vornehmen.

- Konfiguration: Wechselt zur Ansicht Konfiguration.

- Visualisierung: Wechselt zur Ansicht Visualisierung.

- Configurator starten/stoppen: Startet oder stoppt den ILM Configurator stick.

- Suchen: Findet alle ILM-Geräte in Reichweite und auf dem gewählten UWB-Kanal.

- Konfiguration hochladen: Lädt alle ausstehenden Änderungen hoch.

- 3: Wechselt zum UWB-Kanal 3.

- 5: Wechselt zum UWB-Kanal 5.

- Firmware-Update: Öffnet das Fenster Update-Manager.

- Koordinatentransformation: Öffnet das Fenster Koordinatentransformation. Siehe Koordinatentransformation.

- Tag hinzufügen/Anchor hinzufügen: fügt ein Gerät manuell hinzu. Kann verwendet werden, um ein Gerät wiederherzustellen.