# Konfigurieren eines ILM Anchors

## Gruppen

Alle ILM Anchors müssen mindestens einer Gruppe angehören. Gruppen werden zur Optimierung der Funkkommunikation eingesetzt, indem sie dem ILM Tool Tag bei der Suche nach den besten ILM Anchors für die Lokalisierung helfen. Jede Gruppe besteht aus vier bis sechs ILM Anchors. Der Einsatz von mehr als sechs ILM Anchors in einer Gruppe wird nicht empfohlen. Ein ILM Anchor kann bis zu vier Gruppen angehören, wobei jede Gruppe eine Nummer von 1 bis 255 hat.

Weisen Sie die Gruppennummern für eine vereinfachte Bedienung sequenziell in Abhängigkeit von der Position der einzelnen Gruppen zueinander zu.

## Coordinator

Für alle Gruppen muss mindestens ein ILM Anchor als Coordinator bestimmt werden. Der Coordinator steuert die Funkkommunikation zwischen den ILM Tool Tags und den ILM Anchors und bestimmt, wer Informationen wann senden soll. Der Coordinator kontrolliert zudem die Weitergabe von Informationen per Ethernet an Verwaltungssysteme, wie etwa ein MES. Bis zu vier Gruppen können sich einen Coordinator teilen. In Sonderfällen kann eine Gruppe über zwei Coordinators verfügen.

## Koordinaten/Abstände

Sollten Fallkoordinaten verwendet werden (zuvor bekannt als Advanced mode) - mit der Möglichkeit, die Liveposition eines ILM Tags in einem Koordinatensystem zu sehen - müssen alle Anchor-Positionen gemessen und konfiguriert werden. Das ermöglicht auch die Verwendung der Aktivierung von Bereichen mit rechteckigen oder kreisförmigen Formen.

Suchen Sie vor der Konfiguration eines ILM Anchors nach allen ILM-Geräten.

1. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration auf dem Reiter Anchors den ILM Anchor und anschließend Bearbeiten aus.
   Das Popup-Fenster Anchor-Details wird geöffnet.

2. Wählen Sie im Fenster Anchor-Details auf dem Reiter Allgemein den UWB-Kanal aus der Dropdown-Liste UWB-Kanal aus.

   Alle ILM Anchors müssen denselben UWB-Kanal wie die ILM Tool Tags verwenden.

3. Sollten Fallkoordinaten verwendet werden, geben Sie die gemessene Position des ILM Anchors in die Kästchen X (m), Y (m), und Z (m) ein.

   Alle ILM Anchors auf demselben UWB-Kanal, die nahe beieinander liegen, müssen dasselbe Rechtskoordinatensystem verwenden.

4. Wählen Sie im Fenster Anchor-Details das Kontrollkästchen Coordinator aus, wenn ILM Anchor ein Coordinator sein wird.

5. Geben Sie in die Gruppen-Felder die Gruppennummern ein, denen der ILM Anchor angehören soll.

   Jeder ILM Anchor muss mindestens einer Gruppe angehören.

   Die Gruppennummer kann eine beliebige Ganzzahl zwischen 1 und 255 sein.

6. Wählen Sie im Fenster Anchor-Details auf dem Reiter Erweitert die Bewegungsempfindlichkeit aus der Dropdown-Liste Bewegungsempfindlichkeit aus. Siehe Bewegungsempfindlichkeit.

   Dieser Schritt ist optional.

7. Schließen Sie das Fenster Anchor-Details.

8. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration Konfiguration hochladen aus.