# Speichern einer Konfiguration

So wird die Konfiguration aller aktuell in ILM Manager sichtbaren Geräte gespeichert. Das bedeutet, dass eine Datei für jeden UWB-Kanal erforderlich ist.

1. Tippen Sie in der unteren linken Ecke des ILM Managers auf das Speichern-Symbol.
   Das Popup-Fenster Speichern unter wird geöffnet.

2. Öffnen Sie im Popup-Fenster Speichern unter den Ort, an dem Sie die Konfiguration speichern möchten.

3. Geben Sie im Kästchen Dateiname einen Namen für die Konfiguration ein.

4. Wählen Sie Speichern.
   Es wird eine XML-Datei mit den Konfigurationen für alle ILM-Geräte, die in der Ansicht Konfiguration angezeigt werden, erstellt.