# 配置 ILM 锚点

## 组

所有 ILM Anchor都必须归属至少一个组。组可以帮助 ILM Tool Tag找到最佳的 ILM Anchor来实现定位，从而优化无线电通信。每个组包含四到六个 ILM Anchor，不建议在一个组中有六个以上的 ILM Anchor。一个 ILM Anchor可归属最多四个组，每个组具有一个介于 1 到 255 之间的组号。

为了便于使用，请根据组之间的位置顺序分配组号。

## 协调器

所有组都必须分配一个 ILM Anchor作为Coordinator。Coordinator控制着 ILM Tool Tag和 ILM Anchor之间的无线电通信，并决定在什么时候由谁发送信息。Coordinator还控制着通过以太网与开销系统（如 MES）之间的信息共享。Coordinator可以由最多四个组共享。在特殊情况下，一个组可以有两个Coordinator。

## 坐标/距离

如需使用坐标（以前称为Advanced mode，可以在坐标系中看到 ILM Tag的实时位置），需要测量和配置所有锚点位置。这也允许使用矩形或圆形的启用区域。

在配置 ILM Anchor之前，先查找所有 ILM 设备。

1. 在配置视图中的锚点选项卡上，选择 ILM Anchor，然后选择编辑。
   锚点详细信息弹出式窗口打开。

2. 在锚点详细信息窗口中的常规选项卡上，从 UWB 通道下拉列表中选择 UWB 通道。

   所有 ILM Anchors都必须与 ILM Tool Tags在同一 UWB 通道上。

3. 如需使用坐标，请在 X (m)、Y (m) 和 Z (m) 框中输入 ILM Anchor的测量位置。

   同一 UWB 通道上彼此靠近的所有 ILM Anchors必须共享同一个右手坐标系。

4. 如果 ILM Anchor将用作Coordinator，请在锚点详细信息窗口中，选中协调器复选框。

5. 在组下的框中，输入该 ILM Anchor将要归属的组号。

   每个 ILM Anchor必须归属至少一个组。

   组号可以为 1 到 255 之间的任意整数。

6. 在锚点详细信息窗口中的扩展选项卡上，从移动灵敏度下拉列表中选择移动灵敏度。请参见移动灵敏度。

   此步骤可选。

7. 关闭锚点详细信息窗口。

8. 在配置视图中，选择上传配置。