# ILM-Protokollkommunikation mit Power Focus

Bei Werkzeugen, die mit einem Power Focus verwendet werden, besteht die Möglichkeit, die ILM-Protokollkommunikation von einem ILM Anchor zum Steuergerät einzurichten. Das bedeutet, dass das Werkzeug aktiviert/deaktiviert werden kann, ohne dass es Konflikte mit Open Protocol gibt.

Notwendige Hardware- und Softwareversionen und Einschränkungen siehe ILM Kompatibilitäts-Informationen.

Vergewissern Sie sich, dass ILM-Protokoll in der Steuerungskonfiguration aktiviert ist, siehe ILM-Protokoll-Benutzerhandbuch.

## Konfiguration des ILM Anchors

1. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration auf dem Reiter Anchors den über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbundenen ILM Anchor und anschließend Bearbeiten aus.
   Das Popup-Fenster Anchor-Details wird geöffnet.

2. Wählen Sie im Fenster Anchor-Details auf dem Reiter Ethernet das Kontrollkästchen Netzwerkbetrieb aus.

3. Geben Sie die Konfiguration des ILM Anchors in die Felder IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway and Datenport ein und schließen Sie dann das Fenster Anchor-Details.

   Die IP-Adresse des ILM Anchors muss sich im selben Bereich wie die IP-Adresse der Steuerung befinden.

   Der mit dem Netzwerk verbundene ILM Anchor sollte auch der Coordinator sein.

4. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration Konfiguration hochladen aus.

## Konfiguration des ILM Tool Tags

1. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration auf dem Reiter Tags den ILM Tool Tag und anschließend Bearbeiten aus.
   Das Popup-Fenster Tag-Details wird geöffnet.

2. Wählen Sie auf der Seite Tag-Details auf dem Reiter Schnittstellen in der Dropdownliste Schnittstelle ILM-Protokoll aus.

3. Wählen Sie in der Dropdownliste Modus den Modus, siehe Tethering, Bestätigungs- und Steuerungsmodus.

   Wenn der Modus „Bestätigen“ oder „Steuerung“ ausgewählt ist, vergewissern Sie sich, dass die verwendeten Bereiche über zugewiesene Verschraubungsprogramme verfügen.

4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kommunikationsmodus Anchor-Kommunikation.

5. Geben Sie die IP-Adresse des Steuergeräts und Ports des ILM Protocol-Adapters ein. Schließen Sie das Fenster Tag-Details.

   Die Standard-Portnummer ist 13141 und wird von allen Virtuellen Stationen im Steuergerät geteilt.

6. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration Konfiguration hochladen aus.