# Comunicación de protocolo ILM con IxB

Con una herramienta de controlador integrada, existe la posibilidad de configurar la comunicación por cable entre la ILM Tool Tagy la herramienta utilizando la comunicación ILM Protocol. Esto significa que la herramienta se puede habilitar/deshabilitar sin entrar en conflicto con Open Protocol. Funciona sin tener conectado los ILM Anchors a la red.

Para las versiones y limitaciones necesarias de hardware y software, consulte Información sobre compatibilidad ILM.

Tenga en cuenta que se necesita ILM Tag Gen2.

Asegúrese de que ILM Protocol esté habilitado en la configuración del controlador de herramienta integrado, consulte la Guía de usuario ILM Protocol.

## Configure la ILM Tool Tag

1. En la vista Configuración, en la pestaña Etiquetas, seleccione ILM Tool Tag, y seleccione Editar.
   Se abre la ventana emergente Detalles de etiqueta.

2. En la ventana Detalles de etiqueta, en la pestaña Interfaces, en la lista desplegable Interfaz, seleccione ILM Protocol.

   La versión del software que controla la comunicación ILM Protocol es visible en la casilla Versión.

3. En la lista desplegable Modo, seleccione el modo, consulte Modo Anclaje, Confirmación y Control.

   Si se selecciona el modo Confirmación o Control, asegúrese de que las áreas utilizadas tienen programas de apriete asignados.

4. En la lista desplegable del modo de comunicación, seleccione Comunicación de etiqueta. Cierre la ventana Detalles de etiqueta.

5. En la vista Configuración, seleccione Cargar configuración.