# Koordinatentransformation

Hierdurch werden die Koordinaten aller ILM Anchors im ILM-System umgewandelt.

1. Speichern Sie die Konfiguration der ILM Anchors. Siehe Speichern einer Konfiguration.

2. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration auf der Symbolleiste Konfiguration Koordinatentransformation aus.
   Das Popup-Fenster Koordinatentransformation wird geöffnet.

3. Geben Sie im Fenster Koordinatentransformation den X- und Y-Wert in Metern in die Felder X: und Y: ein. Dieser Wert wird jeder Koordinate im System hinzugefügt.

4. Wählen Sie -90° und +90° aus, um das Koordinatensystem zu drehen. Diese Rotation wird jeder Koordinate im System hinzugefügt.

5. Wählen Sie Bestätigen aus.

6. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration auf der Symbolleiste Konfiguration Konfiguration hochladen aus.