# Reiter Anchors

Der Reiter Anchors in der Ansicht Konfiguration zeigt Details zu allen ILM Anchors im ILM-System an.

- ANCHOR-ID: Eindeutige Kennung des ILM Anchors mit acht Zeichen Länge.

- STATUS: Aktueller Status des ILM Anchors.

  - Abruf läuft: Der ILM Configurator ruft Daten von ILM-Geräten ab.

  - Ausstehende Änderungen: An der Konfiguration wurden nicht gespeicherte Änderungen vorgenommen.

  - Konfiguration läuft: Es werden Konfigurationsänderungen an das ILM-Gerät gesendet.

  - OK: Datenerfassung abgeschlossen und Konfigurationen aktualisiert.

  - Durchgefallen: ILM Configurator konnte das Gerät nicht empfangen.

- GRUPPEN: Gruppen, zu denen der ILM Anchor gehört.

- BEWEGT: zeigt, ob der Anchor bewegt/manipuliert wurde.

- X: Aktuell konfigurierte X-Koordinate des ILM Anchors.

- Y: Aktuell konfigurierte Y-Koordinate des ILM Anchors.

- Z: Aktuell konfigurierte Z-Koordinate des ILM Anchors.

- COORDINATOR: Zeigt an, ob der ILM Anchor ein Coordinator ist oder nicht.

- IP-ADRESSE: Zeigt die IP-Adresse des ILM Anchors an.

- DHCP: Zeigt den DHCP-Status des ILM Anchors an.

- VERSION: Aktuell installierte Firmwareversion.

- DETAILS BEARBEITEN: Mit der Schaltfläche Bearbeiten wird das Fenster Details aufgerufen.

- LÖSCHEN: Über das Symbol Löschen wird der ILM Anchor aus der Liste gelöscht.