# Comunicación de ILM Protocol con Power Focus

Para herramientas utilizadas junto con un Power Focus, hay una posibilidad de configurar la comunicación de ILM Protocol desde un anclaje ILM hasta un controlador. Esto significa que la herramienta se puede habilitar/deshabilitar sin entrar en conflicto con Open Protocol.

Para las versiones y limitaciones necesarias de hardware y software, consulte Información sobre compatibilidad ILM.

Asegúrese de que ILM Protocol esté habilitado en la configuración del controlador, consulte la Guía de usuario ILM Protocol.

## Configurar el ILM Anchor

1. En la vista Configuración, en la pestaña Anclajes, seleccione el ILM Anchor conectado a la red mediante cable Ethernet y seleccione Editar.
   Se abre la ventana emergente Detalles de anclaje.

2. En la ventana Detalles de anclaje, en la ventana Ethernet, seleccione la casilla Redes.

3. Introduzca la configuración de ILM Anchor en las casillas Dirección IP, Máscara de subred, Portal predeterminado y Puerto de datos, luego cierre la ventana Detalles de anclaje.

   La dirección IP del ILM Anchor debe estar dentro del mismo rango que la dirección IP del controlador.

   El ILM Anchor conectado a la red también debe ser el coordinador.

4. En la vista Configuración, seleccione Cargar configuración.

## Configure la ILM Tool Tag

1. En la vista Configuración, en la pestaña Etiquetas, seleccione ILM Tool Tag, y seleccione Editar.
   Se abre la ventana emergente Detalles de etiqueta.

2. En la ventana Detalles de etiqueta, en la pestaña Interfaces, en la lista desplegable Interfaz, seleccione ILM Protocol.

3. En la lista desplegable Modo, seleccione el modo, consulte Modo Anclaje, Confirmación y Control.

   Si se selecciona el modo Confirmación o Control, asegúrese de que las áreas utilizadas tienen programas de apriete asignados.

4. En la lista desplegable del modo de comunicación, seleccione Comunicación de anclaje.

5. Introduzca la dirección IP del controlador y el puerto del adaptador ILM Protocol. Cierre la ventana Detalles de etiqueta.

   El número de puerto predeterminado es 13141 y es compartido por todas las estaciones virtuales del controlador.

6. En la vista Configuración, seleccione Cargar configuración.