# ILM-Protokollkommunikation mit IxB

Bei einem integrierten Steuerwerkzeug besteht die Möglichkeit, eine verdrahtete Kommunikation zwischen dem ILM Tool Tag und dem Werkzeug über ILM Protocol-Kommunikation einzurichten. Das bedeutet, dass das Werkzeug aktiviert/deaktiviert werden kann, ohne dass es Konflikte mit Open Protocol gibt. Es funktioniert ohne Verbindung der ILM Anchors zum Netzwerk.

Notwendige Hardware- und Softwareversionen und Einschränkungen siehe ILM Kompatibilitäts-Informationen.

Beachten Sie, dass ILM-Tag Gen2 erforderlich ist.

Vergewissern Sie sich, dass ILM-Protokoll in der integrierten Werkzeugsteuerungskonfiguration aktiviert ist, siehe ILM-Protokoll-Benutzerhandbuch.

## Konfiguration des ILM Tool Tags

1. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration auf dem Reiter Tags den ILM Tool Tag und anschließend Bearbeiten aus.
   Das Popup-Fenster Tag-Details wird geöffnet.

2. Wählen Sie auf der Seite Tag-Details auf dem Reiter Schnittstellen in der Dropdownliste Schnittstelle ILM-Protokoll aus.

   Die Softwareversion, die die ILM-Protokollkommunikation steuert, ist im Kästchen Version einsehbar.

3. Wählen Sie in der Dropdownliste Modus den Modus, siehe Tethering, Bestätigungs- und Steuerungsmodus.

   Wenn der Modus „Bestätigen“ oder „Steuerung“ ausgewählt ist, vergewissern Sie sich, dass die verwendeten Bereiche über zugewiesene Verschraubungsprogramme verfügen.

4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kommunikationsmodus Tag-Kommunikation. Schließen Sie das Fenster Tag-Details.

5. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration Konfiguration hochladen aus.