# 更换 ILM 锚点

可以将现有 ILM Anchor更换为另一个。

更换 ILM Anchor时要小心，任何位置变化都会降低 ILM 系统的精确性。

在更换之前，先保存 ILM Anchor的配置。

1. 取出 ILM Anchor，更换成另一个 ILM Anchor。

2. 将 ILM Anchor 连接到电源。

3. 加载先前保存的配置。

4. 在配置视图的锚点选项卡上，选择被更换的 ILM Anchor。

5. 右键单击选中的 ILM Anchor，然后选择更换
   设备更换弹出式窗口打开。

6. 在设备更换窗口中，选择新设备 Id 框，输入新 ILM Anchor的锚点 Id，然后选择应用。

7. 在配置工具栏上，选择上传配置。

8. 将使用新 ILM Anchor的启用区域示教给使用被更换的 ILM Anchor的启用区域。

如果任何 ILM 标记在一个区域使用替换的 ILM 锚点（仅适用于距离），则该 ILM 锚点 ID 必须在 ILM 标记配置中更新为新的 ILM 锚点 ID。