# Wechsel eines ILM Anchors

Ein vorhandener ILM Anchor kann durch einen anderen ausgetauscht werden.

Gehen Sie beim Wechsel des ILM Anchors vorsichtig vor, jeder Veränderung der Position verringert die Genauigkeit des ILM-Systems.

Speichern Sie die Konfiguration des ILM Anchors, bevor Sie diesen austauschen.

1. Entfernen Sie den ILM Anchor und tauschen Sie ihn gegen einen anderen ILM Anchor aus.

2. Schließen Sie ein Netzkabel an das ILM Anchor an.

3. Laden Sie die gespeicherte Konfiguration.

4. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration auf dem Reiter Anchors den ausgetauschten ILM Anchor aus.

5. Rechtsklicken Sie auf den gewählten ILM Anchor und wählen Sie anschließend Wechseln aus.
   Das Fenster Gerätewechsel wird geöffnet.

6. Wählen Sie im Fenster Gerätewechsel das Feld Neue Geräte-ID aus, geben Sie die Anchor-ID des neuen ILM Anchors ein und wählen Sie anschließend Übernehmen aus.

7. Wählen Sie auf der Konfigurations-Symbolleiste Konfiguration hochladen aus.

8. Lernen Sie die Aktivierungsbereiche mithilfe des neuen ILM Anchors für alle konfigurierten Aktivierungsbereiche an, welche den ausgetauschten ILM Anchor verwendeten.

Wenn ein ILM-Tag den ersetzten ILM Anchor für einen Bereich verwendet (gilt nur für Abstände), muss diese Anchor ID in der ILM-Tag-Konfiguration mit der neuen ILM-Anchor-ID aktualisiert werden.