# Configurar un ILM Anchor

## Grupos

Todos los ILM Anchors deben formar parte de al menos un grupo. Los grupos se utilizan para optimizar la radiocomunicación ayudando a la ILM Tool Tag a encontrar los mejores ILM Anchors para localización. Cada grupo consiste en de cuatro a seis ILM Anchors. No se recomienda tener más de seis ILM Anchors en un grupo. Un ILM Anchor puede formar parte de hasta cuatro grupos, con cada grupo con un número de grupo entre 1 y 255.

Para facilitar el uso, asigne secuencialmente los números de grupo según cómo estén localizados los grupos entre ellos.

## Coordinador

Todos los grupos deben tener asignado un ILM Anchor como Coordinator. El Coordinator controla la radiocomunicación entre las ILM Tool Tags y los ILM Anchors y establece quién debe enviar información y en qué momento. El Coordinator también controla la información compartida con sistemas comunes, como un MES, a través de Ethernet. Un Coordinator puede estar compartido por un máximo de cuatro grupos. En casos especiales, un grupo puede tener dos Coordinators.

## Coordenadas/distancias

En caso de que se utilicen coordenadas (antes conocido como Advanced mode) - con la posibilidad de ver la posición en vivo de una ILM Tag en un sistema de coordenadas - se deben medir y configurar todas las posiciones de anclaje. Esto también permite utilizar áreas de habilitación con formas rectangulares o circulares.

Antes de configurar un ILM Anchor, encuentre todos dispositivos ILM.

1. En la vista Configuración, en la pestaña Anclajes, seleccione el ILM Anchor, y seleccione Editar.
   Se abre la ventana emergente Detalles de anclaje.

2. En la ventana Detalles de anclaje, en la pestaña General, seleccione el canal UWB en la lista desplegable Canal UWB.

   Todos los ILM Anchors deben estar en el mismo canal UWB que las ILM Tool Tags.

3. En caso de que se utilicen coordenadas, introduzca la posición medida de ILM Anchor en las casillas X (m), Y (m) y Z (m).

   Todos los ILM Anchors en el mismo canal UWB que estén cerca entre ellos deben compartir el mismo Sistema de coordenadas a derechas.

4. En la ventana Detalles de anclaje, marque la casilla Coordinador si ILM Anchor va a ser un Coordinator.

5. En las casillas Grupo, introduzca los números de grupo de los que el ILM Anchor va a formar parte.

   Cada ILM Anchor debe formar parte de al menos un grupo.

   El número de grupo puede ser cualquier entero entre 1 y 255.

6. En la ventana Detalles de anclaje, en la pestaña Ampliada, seleccione el sensibilidad en la lista desplegable Sensibilidad de movimiento. Consulte Sensibilidad de movimiento.

   Esta etapa es opcional.

7. Cierre la ventana Detalles de anclaje.

8. En la vista Configuración, seleccione Cargar configuración.