# 状态 LED

ILM Anchors和 ILM Tool Tags均配有指示状态的 LED。

## ILM Anchor LED 指示器

LED 颜色 | 状态
--- | ---
无 | 无电源。
品红色闪烁 | ILM Anchor首次通电时的默认模式。移动检测已关闭。
浅蓝色 | ILM Anchor在无配置坐标的情况下运行。
绿色 | ILM Anchor在有配置坐标的情况下运行。
红色闪烁 | ILM Anchor检测到移动。
深蓝色闪烁 | ILM Anchor防火墙正在更新。

## ILM Tool Tag LED 指示器

LED 指示器 A。
LED 颜色 | 状态
--- | ---
无 | 无电源。
绿色 | ILM Tool Tag正在运行。

LED 指示器 B。
LED 颜色 | 状态
--- | ---
无 | 无电源。
蓝色 | ILM Tool Tag在启用区域内。
绿色 | ILM Tool Tag不在启用区域内。