# Restablecer una configuración

1. En la esquina superior izquierda del ILM Manager, seleccione el icono Carpeta.
   Se abre la ventana emergente Abrir.

2. En la ventana emergente Abrir, navegue hasta la ubicación del archivo XML con la configuración.

3. Seleccione el archivo XML y seleccione Abrir.
   La ventana Configuración se actualiza con todos los dispositivos ILM y configuraciones del archivo XML.

4. En la ventana Configuración, seleccione el dispositivo ILM al que desea cargar la configuración.

5. Haga clic derecho en el dispositivo ILM, y seleccione Restaurar.
   El estado del dispositivo ILM cambia a Cambios pendientes.

   Tenga en cuenta que las áreas se gestionan de forma separada. Para restaurarlas, abra los detalles de la etiqueta seleccionando Editar y seleccione Aplicar.

6. En la barra Configuración, seleccione el canal UWB en el que el dispositivo está configurado actualmente.

7. En la bar Configuración, seleccione Cargar configuración.
   El estado del dispositivo ILM cambia a Obteniendo, posteriormente Aceptar.