# Configurar un área de habilitación

1. En la vista Configuración, en la pestaña Etiquetas, seleccione ILM Tool Tag, y seleccione Editar.
   Se abre la ventana emergente Detalles de etiqueta.

2. En la ventana Detalles Etiqueta, en la pestaña Áreas, seleccione el área que desee configurar en la lista desplegable Área.

3. En la casilla Programa de apriete, introduzca el número de ID del programa o programas de apriete.

   Esta etapa solo se necesita cuando se utiliza un modo Confirmar y controlar.

4. Elija el tipo de área que se va a utilizar:

   - Ninguno

   - Rectángulo

   - Círculo

   - Distancias

   Rectángulo y Círculo utiliza coordinadas y requieren coordenadas de ILM Anchor medidas y configuradas, consulte Activar tipos de áreas.

5. Seleccione Enseñar . La posición y orientación actual de la ILM Tool Tag se medirá y configurará automáticamente, para Distancias con la tolerancia de distancia medida en metros como amortiguador.

   Para Rectángulo y Círculo es posible ajustar manualmente el área de Live Area Visualization.

6. Seleccione Utilizar orientación y ajuste los grados longitudinales y transversales y las tolerancias en las casillas si es necesario.

7. En las casillas bajo la sección Tiempo límite, introduzca el tiempo límite en segundos.

   - Dentro de área(s): duración que la ILM Tool Tag debe estar dentro del área antes de habilitar la herramienta.

   - Fuera de área(s): duración que la ILM Tool Tag debe estar fuera del área antes de bloquear la herramienta.

   - Etiqueta(s) perdida(s): duración de la desconexión entre ILM Anchors y ILM Tool Tag antes de bloquear la herramienta.

8. Seleccione Aplicar.

9. Cierre la ventana Detalles de etiqueta.