# Sustituir un ILM Anchor

Puede sustituir un ILM Anchor existente por otro.

Sustituya el ILM Anchor con cuidado, cualquier cambio en la ubicación reduce la precisión del sistema ILM.

Guarde la configuración del ILM Anchor antes de sustituirlo.

1. Retire la ILM Anchor y sustitúyala por otra ILM Anchor.

2. Conecte el ILM Anchor a una fuente de alimentación.

3. Cargue la configuración guardada.

4. En la vista Configuración, en la pestaña Anclajes, seleccione el ILM Anchor sustituido.

5. Haga clic derecho en la ILM Anchor seleccionada, luego seleccione Sustituir
   se abre la ventana emergente Sustitución de dispositivo.

6. En la ventana Sustitución de dispositivo, seleccione la casilla Nuevo ID de dispositivo e introduzca el ID de anclaje del nuevo ILM Anchor, luego seleccione Aplicar.

7. En la barra de herramientas Configuración, seleccione Cargar configuración.

8. Enseñe las áreas de habilitación utilizando el nuevo ILM Anchor para todas las áreas de habilitación configuradas que utilizaba el ILM Anchor sustituido.

Si alguna ILM Tag utiliza ILM Anchor sustituido para un área (solo aplicable para Distancias), ese ID de ILM Anchor debe actualizarse en la configuración de ILM Tag con el nuevo ID de ILM Anchor.