# Wiederherstellen einer Konfiguration

1. Wählen Sie in der unteren linken Ecke des ILM Managers das Ordner-Symbol aus.
   Das Popup-Fenster Öffnen öffnet sich.

2. Öffnen Sie im Popup-Fenster Öffnen den Speicherort der XML-Datei mit der Konfiguration.

3. Wählen Sie die XML-Datei und anschließend Öffnen aus.
   Das Fenster Konfiguration wird mit allen ILM-Geräten und Konfigurationen aus der XML-Datei aktualisiert.

4. Wählen Sie im Fenster Konfiguration das ILM-Gerät aus, auf dem die Konfiguration geladen werden soll.

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte ILM-Gerät und wählen Sie anschließend Wiederherstellen aus.
   Der Status des ILM-Geräts wechselt zu Ausstehende Änderungen.

   Beachten Sie, dass die Bereiche separat behandelt werden. Um sie wiederherzustellen, öffnen Sie die Tag-Details, indem Sie Bearbeiten auswählen und wählen Sie dann Anwenden.

6. Wählen Sie in der Leiste Konfiguration den UWB-Kanal aus, auf dem das Gerät aktuell konfiguriert ist.

7. Wählen Sie auf der Konfigurations-Leiste Konfiguration hochladen aus.
   Der Status des ILM-Geräts wechselt zu Abruf läuft und anschließend zu OK.