# Configurar una ILM Tool Tag

Antes de configurar una ILM Tool Tag, encuentre todos dispositivos ILM.

1. En la vista Configuración, en la pestaña Etiquetas, seleccione el ILM Tool Tag, y seleccione Editar.
   Se abre la ventana emergente Detalles de etiqueta.

2. Introduzca el nombre de la ILM Tool Tag en la casilla Nombre.

   Esta etapa es opcional.

3. Seleccione el canal UWB en la lista desplegable Canal UWB.

   Todos las ILM Tool Tag deben estar en el mismo canal UWB que los ILM Anchors.

4. Seleccione la sensibilidad de la posición en la lista desplegable Filtro.

5. Cierre la ventana Detalles de etiqueta.

6. En la vista Configuración, seleccione Cargar configuración.